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[bookmark: _Toc140047938]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	临时预拌混凝土搅拌站

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李更新
	联系方式
	15173736298

	建设地点
	益阳市安化县小淹镇百福村

	地理坐标
	（111°34′18.737″E,28°26′10.585″N）

	国民经济行业类别
	C3021水泥制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	☑新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）
部门
	/
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
是
	用地面积（m2）
	5463

	专项评价设置情况
	根据专项设置原则表，本项目无需设置专项评价，详见下表所示。
表1-1 专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	项目概况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	生活污水经化粪池处理后用于周边农田综合消纳，不外排；搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、槽罐清洗废水、冲洗平台废水经三级沉淀池处理后回用于混凝土生产，不外排

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险废物存储量超过临界量的建设项目
	项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及




	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1 建设项目与所在地生态环境分区管控的符合性分析
为深入贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号），全面落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的战略方针，根据《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发[2024]14号），加快推进“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境生态准入清单”（以下简称“三线一单”）落地，实施生态环境分区管控，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。
（1）生态保护红线
本项目位于湖南省益阳市安化县小淹镇百福村，根据安化县“三区三线”的划定，本项目不位于永久基本农田保护红线、生态保护红线范围内，符合规划要求。
（2）环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和声环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据本项目所在地位置的环境功能区划及环境质量目标，设置环境质量底线如下：
环境空气：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求；
地表水：达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；
声环境：达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。
根据区域环境质量现状，2025年安化县环境空气质量SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中过渡阶段二级标准限值，故安化县属于达标区；
项目所在地主要地表水系为资水，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；
项目周围声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。
项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内，不会突破区域环境质量底线。
（3）资源利用上线
本项目营运过程中消耗一定量的电能、水源的消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。
（4）与生态环境生态准入清单相符性分析
本项目已通过湖南省生态环境分区管控智慧管理平台分析建设项目与生态环境分区管控要求的符合性并获取了项目研判分析结果报告（详见附件）。
本项目选址位于安化县小淹镇，根据《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发[2024]11号），本项目所在地为一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43092330005，项目与小淹镇管控要求符合性见表1-2。
表1-2 项目与益政发[2024]11号符合性分析一览表
	环境管控单元编码
	单元名称
	单元分类
	单元面积（km2）
	涉及乡镇（街道）

	ZH43092330005
	滔溪镇/小淹镇
	一般管控单元
	329.93
	滔溪镇/小淹镇

	主体功能定位
	经济产业布局
	主要环境问题和重要敏感目标

	国家层面重点生态功能区
	滔溪镇：农林生产加工业；
小淹镇：黑茶产业、竹产业和旅游业；
	滔溪镇：畜禽粪污处理设施不完善。
小淹镇：历史遗留矿山废渣污染周边环境。

	主要属性
	滔溪镇：红线/一般生态空间（三区三线生态红线/水源涵养重要区/生物多样性保护功能重要区/水土流失敏感区）/水环境一般管控区/大气环境受体敏感重点管控区/农用地优先保护区/其他重点管控区/一般管控区/矿区/重点生态功能区
小淹镇：红线/一般生态空间（水源涵养重要区/三区三线生态红线/生物多样性保护功能重要区/水土流失敏感区/原生态红线）/水环境一般管控区/大气环境受体敏感重点管控区/农用地优先保护区/其他重点管控区/一般管控区/矿区/重点生态功能区

	管控维度
	管控要求
	本项目建设情况
	符合性

	空间布局约束
	（1.1）滔溪镇朱阳溪、小淹镇合草冲溪、小淹镇栏牛洞水库饮用水水源保护区以及城镇建成区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。
（1.2）禁止擅自占用耕地建房、挖砂、采石、采矿、取土等。
（1.3）严格禁止、坚决打击任何非法破坏林地的行为，严格管控天然林和公益林占用，加强水土流失治理，以自然恢复为主、人工修复为辅，通过实施人工造林、封山育林等植被保护恢复措施，加强水土流失区域森林植被逐步恢复。
	1.本项目为临时预拌混凝土搅拌站，选址位于益阳市安化县小淹镇百福村，不在上述饮用水水源保护区以及城镇建成区内，不涉及畜禽养殖。
2.本项目为临时预拌混凝土搅拌站项目，占地为临时用地性质，已取得安化县林业局下发的临时使用林地审核同意书。
	符合

	污染物排放管控
	（2.1）废水：
（2.1.1）落实农村生活污水处理全覆盖计划，选择效果稳定、维护管理简便、费用低廉的多元化农村污水处理模式，利用多种设施对生活污水进行处理。
（2.1.2）深入推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、雨污分流、固液分离、微生物发酵等技术模式，控制养殖污水产生量，实现源头减量。
小淹镇
（2.1.3）通过源头控源截污、河岸垃圾清理、河道清淤疏浚、生态系统修复等措施，持续整治黑臭水体。
（2.1.4）控制减少工业废水的排放量，严格控制污染负荷排放，强化污染源监督管理。
（2.2）固体废弃物：
（2.2.1）规模化畜禽养殖场必须采用干法清粪工艺，要求“干湿分离、雨污分流”，并做到日产日清，禁止任意堆放粪便、杂物，建造“防雨、防渗、防漏”的干粪堆积场。
小淹镇
（2.2.2）尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应按照国家有关环境保护规定进行封场，加强尾矿库土地复垦和矿山回填。
	1.厂区内实行雨污分流，项目生活污水依托厂区北侧村民自建房的化粪池处理后用于周边农田综合消纳，不直接外排；搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、槽罐清洗废水、冲洗平台废水经三级沉淀池处理后回用于混凝土生产，不外排；
2.生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；粉尘收集后回用于混凝土生产线；未加水硬化的检验废料，可作为原材料回用于生产线进行生产；无法再回用于混凝土生产，收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由建筑垃圾消纳场进行处置；沉淀池沉渣统一统一收集后用作路基材料处理；废润滑油、含油废手套及抹布等危险废物暂存于厂区的危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。项目产生的各类固废有合理的处置去向，能实现综合利用和无害化处理。
	符合

	环境风险防控
	（3.1）加强完善饮用水水源突发环境事件应急预案及应急技术和设备，做到“一源一案”及时应对和处理饮用水源突发事件。
	/
	/

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：优化能源结构，推广使用清洁能源，鼓励农村大力发展生物质能源和太阳能。
（4.2）水资源：严格用水总量和强度控制，执行最严格水资源管理“三条红线”控制指标。大力推进高效节水灌溉，加快推进灌区续建配套和现代化改造，推广喷灌、微灌等技术，发展现代生态节水农业。加强工业节水改造，推广高效节水工艺和技术。
（4.3）土地资源：严守耕地保护红线，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地。严格落实永久基本农田特殊保护制度。引导村民逐步实现集中居住，严格控制村庄建设用地规模零增长，落实“增存挂钩”机制，持续深化城镇存量土地处置。
	1.本项目采用电能进行供能，电能属于清洁能源。
2.项目产生的生产废水可通过厂区的三级沉淀池进行处理后回用于厂区洒水抑尘，循环使用不外排；
3.本项目为临时混凝土搅拌站项目，已依法取得安化县林业局下发的临时使用林地审核同意书，待配套公路工程竣工后将对损毁林地进行恢复。
	符合


2 建设项目与产业政策符合性分析
本项目属于C3021水泥制品制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励、限制、淘汰类，为允许类，符合国家产业政策的要求。
3 土地利用规划符合性分析
本项目位于安化县小淹镇百福村，占地面积约为5463m2（临时林地3899m2，临时便道1564m2），均为临时用地性质。其中临时林地部分，建设单位已于2026年3月23日取得安化县林业局下发的临时使用林地审核同意书（文号为安林地临许准〔2026〕2号）。临时便道为村集体土地，建设单位已与当地村委会签订临时用地租赁协议，取得土地权属方使用许可。项目仅短期临时占用，不建设永久建筑，施工期满后开展场地清理与生态恢复；用地不触碰生态保护红线、永久基本农田，符合临时用地管控要求，土地利用规划基本相容。
因此本项目建设符合土地利用规划。
4 建设项目与《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》的符合性分析
表1-3 本项目与《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》相关内容的符合性分析一览表
	序号
	管理要求
	相关内容
	本项目情况
	结论

	1
	混凝土搅拌站围墙、排水和场地要求
	1、混凝土搅拌站应采用全封闭式管理，外围护应使用砖砌围墙或彩钢板围墙，高度应大于等于2米，并确保牢固和整洁，出入门符合规范要求。
2、应在出入门口内侧水平距离1米范围内以及混凝土搅拌站区域内设置排水沟槽，排水沟槽设置应满足区域内总排水量并达到连环贯通；应设置与排水沟槽相连 通的污水、废浆水沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复使用，废水不得外排。沉淀池应及时清理，清理物应回收利用。
3、混凝土搅拌站内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理。
4、围墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地应绿化。
	1.本项目混凝土搅拌站采用全封闭式管理，外围采用彩钢板围墙，高度大于2米；
2.项目混凝土搅拌站区域设有排水沟并且与三级沉淀池连接，生产废水（搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、槽罐清洗废水、冲洗平台废水）经沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；
3.本项目全厂地面均作地面硬化处理。
	符合

	2
	场地控尘和环境要求
	1、配备专职的保洁人员，保持混凝土搅拌站道路及场地清洁。
2、混凝土搅拌站内各类混凝土生产需用的骨料堆场，均应分类加装全封闭式库房，确保骨料堆置于库房内。
	1.本项目设置专职人员对混凝土站道路及场地进行清洁；
2.项目的使用的细砂、砂石等骨料均储存于原料堆场，原料堆场全封闭式仅留一处出口供车辆进出。
	符合

	3
	设备控尘和环境要求
	1、严禁使用国家明令禁止的淘汰设备。应对混凝土搅拌楼（塔）生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭，并配置除尘设施，达到粉尘排放标准要求。
2、搅拌主机、粉料筒仓必须安装除尘设施，除尘设施应保持完好，滤芯等易损装置应定期保养或更换，并留下凭证做好记录备查。搅拌楼（塔）、粉料筒仓及泵拌车等应保持标识完整和外观整洁。
3、混凝土搅拌楼（塔）主体二层及以上部分应密闭，其内部照明应采用易除尘的光照设备。
4、混凝土搅拌站应设置胶凝材料浆水回收利用设施，并通过计量等手段在保证混凝土质量的前提下重复使用。
	1．本项目未使用国家明令禁止的淘汰设备，项目的各项生产工艺环节均实行封闭，且配置除尘设施；
2.项目产生的生产废水（搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、槽罐清洗废水、冲洗平台废水）经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
	符合

	4
	生产设施要求
	1、密闭作业。骨料配料仓应采取封闭式筒仓或料仓。粉料筒仓及骨料筒必须配置除尘设施，粉料筒仓除吹灰管及除尘器外，不得再有通向大气环境的出口。吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄漏。
2、密闭输送。骨料输送管道必须全密闭，运行时无出口与大气环境相通，杜绝骨料输送过程中粉尘外泄。
3、密闭存储。骨料堆放场除车辆进出口外应全密闭，实现骨料装卸、装运、配料在室内完成。骨料堆放场车辆进出口和卸料区必须配置喷雾设施除尘。尽量避免现场破碎石料和筛分砂石，若确需现场作业，应在全密闭的厂房内完成，并配置喷淋设施或负压收尘等设。
	1.项目的原料堆场及粉料筒仓均采取封闭式；
2.项目骨料输送管道为封闭式，不会有粉尘外泄；
3.项目原料堆场除出入口外全封闭，且在出入口配置雾炮机对其进行除尘。
	符合

	5
	运输车辆管理要求
	1、出入门口应配备自动车辆清洗设备和专职保洁人员，对出入混凝土搅拌站的运输车辆进行冲洗清洁。
	本项目配置专人对出入混凝土搅拌站运输车辆进行冲洗清洁。
	符合

	6
	噪声控制要求
	混凝土搅拌站中噪音主要来自搅拌主机设备及空压机和站内的车辆产生。设备自身的噪音可以将其安装在封闭的混凝土结构中，在使用过程中加强保养和检修，既能延长设备的使用寿命，又能 降低噪音污染。针对于车辆产生的噪音，如在居民聚集区建站则需要根据实际情况也可设隔间墙、隔间带等措施，确保噪声排放达到相关标准要求。
	混凝土搅拌设备设置于封闭式的搅拌楼内，并定期对设备保养和检修，项目不在居民聚集区附近，最近的居民点在项目东南方203米处。
	符合

	7
	固体废物外置要求
	混凝土搅拌站中的固体废料主要是清洗和砂石分离产生固体废料和生活垃圾。站内建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。生产产生的废料可以根据实际情况 配比到混凝土生产中，生活废料应该统一由市政垃圾车清运，统一处理。
	项目产生的生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；回收的粉尘回用于生产；沉淀池沉渣收集后用于路基材料。项目产生的各类固废有合理的处置去向，能实现综合利用和无害化处理。
	符合


5 建设项目与益阳市扬尘污染防治条例（预拌混凝土和预拌砂浆生产）的符合性分析
表1-4 本项目与益阳市扬尘污染防治条例（预拌混凝土和预拌砂浆生产）符合性分析一览表
	防治要求
	本项目情况
	结论

	粉料仓上料口采用密闭性良好的接口装置，加强对粉料仓收尘装置的维护保养，有效发挥收尘作用
	项目的粉料筒仓采用了密封良好的输送管道，筒仓配备有布袋除尘装置，并且定期对其进行维护保养。
	符合

	混凝土搅拌站出入口及场区地面应当硬化，设置车辆冲洗设施，并且有专人负责清扫、洒水、保洁，保证车辆轮胎干净，不带泥沙，无粘结物上路，确保不产生扬尘
	项目混凝土搅拌站的出入口及场地均作硬化处理，设置有车辆冲洗设施，并且有专职人员对搅拌区域的地面进行冲洗以确保车辆轮胎干净，不带泥沙，无粘结物上路，不产生扬尘。
	符合

	罐车筒体外观、进料口、出料槽等部位均不得有混凝土结块和积垢，并安装防止水泥浆撒漏的接料装置，保持车体整洁
	项目已安装防治水泥浆撒漏的接料装置。
	符合

	采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施防治内部物料在堆存、传输、装卸等环节产生的扬尘污染
	项目的原料堆场及原料筒仓均做封闭管理并且安装了相应的除尘装置，且输送皮带密闭，不易产生扬尘污染。
	符合


6 建设项目与《湖南省大气污染防治条例》的符合性分析
表1-5 本项目与《湖南省大气污染防治条例》的符合性分析
	防治措施
	本项目情况
	结论

	第二十三条 城市规划区内裸露地面应当按照下列规定进行扬尘污染防治：
（一）市政道路以及河道沿线、公共用地的裸露地面，由相关主管部门组织实施绿化、透水铺装或者覆盖；
（二）暂时不能开工的建设用地，由土地使用权人、建设单位对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施进行覆盖,不能开工超过三个月的，应当进行绿化、透水铺装；
（三）其他裸露地面由土地使用权人、管理单位进行绿化、透水铺装或者覆盖。
	本项目为临时混凝土搅拌站，项目原料堆场设置堆场全封闭+雾炮机喷雾抑尘，厂内道路全部硬化，配套洒水装置，并配置专人定期清扫，路面无明显积尘；项目的原料储存在原料堆场及筒仓中，未露天散堆，且待工程建设完成后，项目将进行拆除，恢复植被。
	符合

	第二十四条 县级以上人民政府可以根据扬尘污染防治的需要，划定禁止从事矿石开采和加工等容易产生扬尘污染活动的区域。
矿山开采应当实施分区作业，做到边开采、边治理，及时修复生态环境。废石、废渣、泥土等应当集中堆放，并采取围挡、设置防风抑尘网、防尘网或者防尘布等措施；施工便道应当进行硬化并做到无明显积尘。
采矿权人在采矿过程中以及停止开采或者关闭矿山前，应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复植被，并按照规定处置矿山开采废弃物，整治和恢复矿山地质环境，防止扬尘污染。
	
	


7建设项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》的符合性分析
表1-6 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》的符合性分析
	要求
	本项目情况
	结论

	第十五条 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为混凝土生产，属于非金属矿物制品业，不属于化工行业。
	符合

	第十八条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目为金塘冲水库农村公路复（改）建工程的配套临时混凝土搅拌站，仅供应本工程施工使用，不对外供应混凝土，工程竣工后生产设施全部拆除、场地实施生态复垦。
	符合


8 建设项目与益阳市“十四五”生态环境保护规划的符合性分析


表1-7 本项目与益阳市“十四五”生态环境保护规划的符合性分析
	要求
	本项目情况
	结论

	推进产业结构调整
	推进产业转型升级。加快构筑绿色制造体系，重点推进十大新兴优势产业链建设，以中心城区为核心极，以沅江市、南县、大通湖区、桃江县和安化县山区为扩展，优化工业发展空间布局，形成中心城区带动发展，湖区、山区快速发展多极发展格局。中心城区重点发展装备制造、汽车零部件、电子信息、新材料、新能源、医药产业，湖区重点发展船舶、食品加工、纺织产业，山区重点发展竹木加工、建材、黑茶、矿产、能源等产业。
	本项目位于安化县小淹镇，为预拌混凝土生产项目，因水泥属于建材行业，因此符合益阳市及安化县山区的产业链建设。
	符合

	
	淘汰压减落后产能。坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全市范围内严禁煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
	本项目为金塘冲水库农村公路复（改）建工程的配套临时混凝土搅拌站，仅供应本工程施工使用，不对外供应混凝土，工程竣工后生产设施全部拆除、场地实施生态复垦，不属于永久性工业项目。
	符合

	推进能源结构调整
	严格控制煤炭消费。合理控制火电、化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，新建、改扩建项目实行用煤减量替代，“十四五”期间煤炭消费基本达峰。因地制宜大幅压减散煤消费，有序推进“煤改电”“煤改气”工程。继续实施锅炉窑炉的节能改造工程，各区县（市）城市建成区禁止新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉；继续推进中心城区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施的淘汰改造。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，依法关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。
	本项目使用电能，不涉及锅炉、工业炉窑。
	符合

	强化环境准入与管控
	全面实行排污许可制度。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现固定污染源排污许可全覆盖，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，积极探索碳排放纳入排污许可管理内容和实施路径。全面推进排污许可证执法检查纳入企业执法日常化，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。
	本项目将严格执行排污许可制度，项目取得环评批复后，按照《排污许可管理办法》以及《固定污染源排污许可分类管理名录 (2019 年版）》的要求及时办理排污许可相关手续。
	符合


9 建设项目与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》的通知（湘环发〔2025〕74号）的符合性分析
表1-8 本项目与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》的通知（湘环发〔2025〕74号）的符合性分析
	要求
	本项目情况
	结论

	产业结构联调
	强化重点行业准入统一管理。新改扩建“两高”项目和用煤项目应达到环保绩效A级要求，鼓励其他重点行业新改扩建项目按照环保绩效B级及以上要求建设。完善污染物排放倍量替代机制，不能稳定达标城市重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量替代，所需替代量原则上在本市范围内统筹。规划控制砖瓦产能总量，推动《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类产能砖瓦企业关停或整合，城镇开发边界内不再新增烧结砖瓦企业。到2027年，重点城市保留的非限制类产能砖瓦企业达到环保绩效B级及以上要求。
	本项目为混凝土生产项目，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类，排放的污染物主要为颗粒物，无需倍量替代。
	符合

	
	加强原辅材料和产品源头替代。推动低挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料替代，鼓励将使用低VOCs原辅材料纳入绿色工厂评价体系。使用财政资金的室内地坪施工、室外构筑物防护、城市道路交通标志和其他公共建设项目应优先使用低VOCs含量涂料。工业涂装、包装印刷等行业新改扩建项目原则上应采用低（无）VOCs含量原辅材料。
	本项目为混凝土生产项目，不使用含VOCs的原辅材料。
	符合

	能源结构联优
	加强锅炉综合整治。建立“清洁发电、绿色调度”机制，提高高效清洁煤电机组负荷率。提升电力用煤绩效，支持符合全省电力系统需要、服役30年以上、供电煤耗300克/千瓦时以上的30万千瓦老旧煤电机组“上大压小”建设超超临界机组。燃气管网覆盖范围内不再新建生物质锅炉，支持城镇开发边界内的生物质锅炉开展超低排放改造。供热需求量大、小锅炉集中的园区规划建设集中供热设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂供热能力，加快供热半径30公里范围内管网建设。到2027年，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和供热管网覆盖范围内未达到超低排放要求的生物质锅炉应关停或整合。
	本项目不使用锅炉作为能源。
	符合


10 建设项目与《湖南省生态环境保护委员会办公室关于印发<湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）>的通知》（湘生环委办〔2026〕2号文件的符合性分析
表1-9 本项目与《湖南省生态环境保护委员会办公室关于印发<湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）>的通知》（湘生环委办〔2026〕2号文件的符合性分析
	要求
	本项目情况
	结论

	推进产业绿色低碳转型
	1. 严守准入门槛，严禁不符合国家产业政策的项目盲目发展和低水平转入。加强对湘北“上风口”大气污染物排放项目的准入管控。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油、磷铵、铜冶炼、铅锌冶炼产能。推进新改扩建“两高”项目能效达到标杆水平，环保绩效达到A级水平；其他新建项目原则上达到B级及以上绩效水平；涉及含挥发性有机物（VOCs）原辅材料的新改扩建项目，技术可行的应使用低（无）VOCs 含量产品。
	本项目为临时混凝土搅拌站建设项目，不使用含挥发性有机物（VOCs）原辅材料。
	符合

	
	2. 严格落实污染物区域削减替代要求。对不能稳定达到空气质量二级标准的城市，其重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量削减替代，所需替代量在本市范围内统筹。建立省市两级环评审批项目区域削减和总量跟踪管理台账。科学谋划“十五五”产业布局，对重点规划和产业园区依法开展规划环评。
	项目大气污染因子主要为颗粒物，且安化为空气质量达标区，无需进行倍量替代。
	符合

	深化产业结构调整
	4.推动低效产能加快退出。以能耗、环保、碳排放、质量、安全、技术等标准为引领，分年度制定实施《湖南省依法依规推动落后产能退出工作方案》和相关领域实施方案，依法依规退出淘汰类产能和设备、污染物排放不能稳定达标的存量“两高”项目。推进老旧化工生产装置、储罐退出或更新改造，2026年底前完成排查，退出郴州资兴焦电、娄底汇源煤气炭化室高度 4.3 米焦炉；2026年底前，推动退出湖南石化200万吨/年及以下常减压炼油装置；2028年底前，退出敞开式铁合金、碳化硅、工业硅、延迟焦化等装置或实施密闭化改造。
	本项目属于水泥制品制造，不属于“两高”行业，并对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），未使用淘汰类设备。
	符合

	加快能源清洁低碳发展
	9.加快省内支撑性电源建设，区域新增电力装机以新能源为主体，完善电力调度机制，区域新增用电量主要通过可再生能源发电和外送电解决。加快煤炭清洁高效利用，制定非电用煤清洁能源替代工作方案，有效控制煤炭消费，重点削减非电力用煤和分散低效用煤，到 2028年，电煤消费占比力争达到全国平均水平，到 2029年，实现煤炭消费量稳中有降。
	本项目使用电能为清洁能源，未使用煤炭。
	符合
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	1 项目由来
金塘冲水库农村公路复（改）建工程为金塘冲水库整体工程的淹没复建配套工程之一，工程主要包含三部分道路建设，共64条复建公路，分别为Y106永丰段等9条道路、徐家冲村道连接线等31条道路以及谷塘一组村连接线等24条道路，各路段均按四级公路标准设计。第一部分：Y106永丰段等9条道路主要位于资江南岸小淹镇辖区，路线总长4.437km，设计速度15km/h，路基宽度3.4m～7.5m，路面宽度2.4m～6.5m。第二部分：徐家冲村道连接线等31条道路主要布置于资江北岸，覆盖小淹镇、羊角塘镇，路线总长8.844km，涵盖县道、乡道、村道、村道连接线及机耕道，含桥梁2座、总桥长54.04m，设计速度15km/h，路基宽度3.4m～7.5m，路面宽度2.4m～6.5m。第三部分：谷塘一组村连接线等24条道路位于资江南岸小淹镇辖区，路线总长7.294km，包含县道、乡道、村道及村道连接线，设计速度15km/h，路面宽度3.5m～6m。
本项目各分项公路设计施工工期均为12个月，受各子项目施工开工时序差异影响，结合建设单位提供资料，项目整体施工运行时长按550天计算。
本次农村公路复（改）建工程属于金塘冲水库核心配套淹没复建工程，其建设内容、施工工艺、施工临时设施及环境影响均已纳入《湖南省资水金塘冲水库工程环境影响评价报告书》评价范围，并取得益阳市生态环境局批复（益环评书〔2023〕24号）。因此，本配套公路工程无需单独办理环境影响评价审批手续，项目建设全过程严格落实主体环评批复及报告书提出的各项生态保护、污染防治与环境管理要求。
2026年3月12日，安化县善东公路建设有限公司以安化县善溪口至小淹公路提质改造工程临时用地（资江南岸搅拌站）的名义办理了临时使用林地行政许可申请，并于2026年3月23日取得安化县林业局下发的临时使用林地审核同意书（文号为安林地临许准〔2026〕2号）（详见附件5）；善溪口至小淹公路提质改造工程为金塘冲水库农村公路复（改）建工程其中的一条公路。安化县善东公路建设有限公司与四川宝鑫建设有限公司安化分公司为金塘冲水库农村公路复（改）建工程甲、乙方关系，四川宝鑫建设有限公司安化分公司为该工程的具体施工单位，2026年9月7日，安化县善东公路建设有限公司将项目前期相关用地手续工作交由四川宝鑫建设有限公司安化分公司，并出具了资料申报单位变更说明（详见附件6）。本项目生产的混凝土仅供应金塘冲水库农村公路复（改）建工程施工使用，严禁对外销售，不向其他项目供应混凝土。待库区农村公路复（改）建工程全线完工后，四川宝鑫建设有限公司安化分公司负责本搅拌站关停、设施拆除、场地清理及损毁林地进行恢复实施责任主体，须及时停止生产，拆除全部拌合设备、料仓、围挡及临时建构筑物，清运建筑垃圾，并开展场地生态恢复。
项目混凝土及砂石材料运输依托现状乡村道路作为施工便道，不新增开挖、新建临时便道，现有便道主要服务于搅拌站物料及成品混凝土运输，运输车辆严格限定行驶路线，严禁随意碾压沿线土地及植被。项目临时便道已与安化县小淹镇百福村村民委员会签订《临时用地租赁协议》，协议明确用地仅限本项目施工运输使用，租赁期满后由建设单位完成场地清理、建筑垃圾清运、覆土复垦工作，经村委会验收合格后归还用地。
2 工程组成
表2-1 本项目工程组成一览表
	工程类别
	工程内容

	主体工程
	混凝土搅拌区
	混凝土搅拌区主要有一座产能为180m3/h混凝土搅拌机主楼、主楼配套密闭输送设施、4座立式粉料筒仓、骨料配料仓。占地面积约为2000m2

	储运工程
	原料堆场
	项目搅拌机主楼南侧设置一个骨料堆场，占地面积675m2，主要用于细砂、砂石等原料的暂存，堆场进行全密闭，仅留一侧共车辆出入，并配置雾炮机进行抑尘。

	
	水泥筒仓
	项目搅拌机主楼旁设置2个200t的水泥筒仓，用于储存外购的水泥，内自带除尘设备

	
	粉煤灰筒仓
	项目搅拌机主楼旁设置1个200t的粉煤灰筒仓，用于储存外购的粉煤灰，内自带除尘设备

	
	矿粉筒仓
	项目搅拌机主楼旁设置1个200t的矿粉筒仓，用于储存外购的矿粉，内自带除尘设备

	
	外加剂罐
	项目搅拌机主楼旁设置2个10t的外加剂罐，用于储存外购的外加剂

	辅助工程
	办公楼
	项目租赁场地村民自建房作为临时办公楼，仅作临时办公、食宿作用。

	
	试验室
	项目不临建试验室，租赁场地北侧村民自建房作为项目临时试验室，主要对原材料进行检验（对水泥、粉煤灰、矿粉检测安定性、强度、细度、需水量比等指标，杜绝不合格粉料；对细砂、砂石检测颗粒级配、含泥量、泥块含量等，控制骨料质量；对外加剂检测减水率、凝结时间、抗压强度比等），管控砂石、水泥、外加剂、粉煤灰等原料质量；对出厂的混凝土用于产品的质量检验，例如凝结时间、抗折强度、抗压强度等方面检测。

	公用工程
	供水
	来源于小淹镇当地供水系统。

	
	排水
	厂区内排水采用雨污分流制，雨水经过厂区沟渠收集后排入三级沉淀池；W1生活污水依托厂区北侧村民自建房的化粪池处理后用于周边农田综合消纳，不直接外排；W2搅拌设备清洗废水、W3地面冲洗废水、W4槽罐清洗废水、W5冲洗平台废水、W6初期雨水通过厂区内的三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

	
	供电
	来源于小淹镇当地供电系统。

	环保工程
	废气治理
	G1堆场扬尘：堆场全密闭+雾炮机喷雾除尘；G2筒仓顶部呼吸孔粉尘、G3输送储存粉尘、G4搅拌粉尘：通过设备自带脉冲布袋收尘器处理；G5装卸粉尘：地面硬化，作业期间雾炮机喷雾抑尘、控制卸料落差；G6汽车运输扬尘：道路硬化+洒水抑尘+车顶篷布覆盖；G7食堂油烟：通过油烟净化器处理后排放

	
	废水治理
	W1生活污水依托厂区北侧村民自建房的化粪池处理后用于周边农田综合消纳，不直接外排；W2搅拌设备清洗废水、W3地面冲洗废水、W4槽罐清洗废水、W5冲洗平台废水、W6初期雨水通过厂区内的三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

	
	噪声治理
	采取设施基础减振、隔声、合理布局和加强周边绿化等措施。

	
	固废治理
	S1生活垃圾：经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；S2粉尘：统一收集后回用于混凝土生产线；S3检验废料：未加水硬化的检验废料，可作为原材料回用于生产线进行生产；无法再回用于混凝土生产，收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由建筑垃圾消纳场进行处置；S4沉淀池沉渣：统一收集后用作路基材料处理；S5废润滑油、S6含油废手套及抹布：收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。
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	一般固废暂存间
	用于存储厂区产生的一般固体废物，占地面积约10m2

	
	危废暂存间
	用于存储厂区产生的危险废物，占地面积约10m2


3 主要产品方案
本项目具体产品方案见下表。
本项目产15万m3混凝土，混凝土密度按2.356吨/m³计算，则项目生产35.34万吨混凝土。
表2-2 产品信息表
	序号
	产品名称
	计量单位
	生产能力
	备注

	1
	混凝土
	万立方米
	15
	用于金塘冲水库农村公路复（改）建工程，不对社会供给


4主要原辅材料及年消耗量
根据建设单位提供的资料，每立方米混凝土中约含273kg水泥、840kg细砂、986kg砂石、36kg粉煤灰、55kg矿粉、160kg水、6.55kg外加剂，本项目配套项目设计产能为15万立方米混凝土，则项目生产过程中的原辅材料情况见下表。
表2-3  原辅材料信息表
	序号
	类型
	名称
	消耗量（t）
	最大储存量（t）
	位置

	1
	原料
	水泥
	40950
	400
	水泥筒仓

	2
	原料
	细砂（细骨料）
	126000
	300
	原料堆场

	3
	原料
	砂石（粗骨料）
	147900
	300
	原料堆场

	4
	原料
	粉煤灰
	5410
	150
	粉煤灰筒仓

	5
	原料
	矿粉
	8260
	200
	矿粉筒仓

	6
	原料
	外加剂
	985.6
	20
	外加剂罐

	7
	原料
	水
	31730.5
	/
	/

	8
	辅料
	润滑油
	0.5
	0.1
	/


主要原辅材料理化性质：
外加剂：外加剂一般为减水剂。减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。 
润滑油：润滑油是用在各种机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，为淡黄色黏稠液体。闪点120~340℃，相对密度(水=1)934.8，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。
物料平衡：
表2-4 物料平衡一览表
	投入（吨）
	产出（吨）

	水泥
	40950
	混凝土
	353400

	细砂
	126000
	粉尘（收集回用）
	94.618

	砂石
	147900
	粉尘（无组织排放）
	0.491

	粉煤灰
	5410
	沉淀池沉渣
	0.846

	矿粉
	8260
	检验废料
	9.645

	外加剂
	985.6
	/
	/

	水
	24000
	/
	/

	合计
	353505.6
	合计
	353505.6


5工程主要生产设备
项目主要生产设备情况如下。
表2-5  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规模型号
	设施数量

	1
	混凝土搅拌站
	HZS180
	1套

	2
	矿粉筒仓
	200t
	1个

	3
	水泥筒仓
	200t
	2个

	4
	粉煤灰筒仓
	200t
	1个

	5
	输送设备
	/
	1套

	6
	铲车
	/
	1台

	7
	地磅
	100t
	1个

	8
	搅拌车
	/
	5台

	9
	雾炮机
	/
	2台

	试验室设备

	10
	电热鼓风恒温干燥箱
	101-2
	1台

	11
	温度计
	竹节温度计0~300℃、0~100℃、0~50℃
	3支

	12
	电子天平
	JSB15-05、JA2002、JSB-30-1、BS600、JEA2002
	5台

	13
	新标准土壤筛
	Φ300
	1套

	14
	数显式土壤液塑限联合测定仪
	LP-100D
	1台

	15
	电动重型击实仪
	JZ-2D
	1台

	16
	脱模机
	LD-141
	1台

	17
	路面材料强度试验仪主机
	100kN
	1台

	18
	标准测力仪
	7.5KN、30KN
	1台

	19
	钢直尺
	50cm、1m
	2支

	20
	新标准方孔石子筛
	Φ300
	1套

	21
	浸水太平
	JY5001
	1台

	22
	容积升
	1-30L
	1套

	23
	针片状规准仪
	/
	1套

	24
	粗集料压碎值仪
	Φ150mm
	1套

	25
	亚甲蓝叶轮搅拌机
	NSF-1
	1台

	26
	细集料压碎值仪
	Φ77mm
	1套

	27
	水泥标准筛
	0.9mm
	1个

	28
	45μm负压方孔筛
	45μm
	1个

	29
	水泥细度负压筛析仪
	FYS-150
	1套

	30
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160
	1套

	31
	水泥稠度凝结测定仪
	/
	1套

	32
	沸煮箱
	FZ-31A
	1台

	33
	雷氏夹
	Φ30×30
	1个

	34
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	1套

	35
	数控水泥砼标准养护箱
	YH-40B
	1台

	36
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-5
	1台

	37
	水泥胶砂振实台
	ZJ-96
	1台

	38
	全自动水泥抗折抗压试验机
	HYZ-300. 10
	1台

	39
	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	1套

	40
	水泥胶砂钢试模
	40×40×160
	1个

	41
	水泥净浆试模
	40mm×40mm×160mm
	1个

	42
	坍落度筒
	/
	1个

	43
	混凝土立方体抗压抗压试模
	150×150 ×150
	1套

	44
	水泥砂浆试模
	70.7mm× 70.7mm× 70.7mm
	1套

	45
	混凝土抗弯拉试模
	150mm× 150mm× 550mm
	1套

	46
	砼贯入阻力仪
	SG0-1200 N
	1套

	47
	强制式单卧轴混凝土搅拌机
	SJD-60
	1台

	48
	砂浆搅拌机
	HX-15
	1台

	49
	砂浆稠度仪
	/
	1套

	50
	压力试验机
	YE-2000C
	1台

	51
	钢筋夹具
	Φ20-40
	1套

	52
	微机显示万能试验机
	CXWEW-1000B
	1台

	53
	钢筋标距仪
	BJ5-10
	1套

	54
	无侧限试模
	Φ150± 0.2mm
	1套

	55
	容量瓶
	1000mL
	1个

	56
	移液器
	2mL、10mL
	2支

	57
	烧杯
	1000mL、300mL
	2个

	58
	滴定台
	/
	1台

	59
	滴定管(酸式)
	50mL
	1台

	60
	大肚移液管
	10mL、50mL
	2支

	61
	量筒
	5mL、10mL、50mL、100mL、200mL、500mL、1000mL
	7个

	62
	养护室温湿度自动控制仪
	BYS-Ⅲ
	1套

	63
	灌砂设备
	Φ150、Φ200
	2个

	64
	皮卷尺
	0-30m
	1个

	65
	公路工程检测尺
	JZC-G2
	1个

	66
	楔形塞尺
	/
	1把

	67
	混凝土回弹仪
	ZC3-A
	1套

	68
	贝克曼梁
	5.4米
	1套

	69
	钢砧
	洛氏硬度HRC60
	

	70
	碳化深度测定仪
	/
	1套

	71
	混凝土钢筋检测仪
	ZBL-R630
	1套

	72
	国标轻型触探仪
	10kg
	1套

	73
	荷兰式轻型触探仪
	FD-10.35 N
	1套

	74
	泥浆三件套
	/
	1套

	75
	百分表
	0-10mm
	1只

	76
	游标卡尺
	0-200
	1把

	77
	秒表
	0.1s
	1只

	78
	万能角度尺
	0-320°
	1把

	79
	片型塞尺
	/
	1把

	80
	干湿温度计
	272-A
	1个


6 公用工程
（1）供电工程
本项目供电由小淹镇供电系统供电。
（2）给水工程
本项目用水由小淹镇供水系统供水。
（3）排水工程
项目营运期废水主要为生活污水、生产废水（搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、槽罐清洗废水、清洗平台废水）。
水平衡分析：
生活用水：本项目职工定员约15人，根据《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025）中表2农村居民生活用水定额，集中式供水（水源供水能力≥1000m3/d）生活用水按140L/人·天，则生活用水量为2.1m3/d（1155m3）。生活污水产生系数为80%，则本项目生活污水产生量为1.68m3/d（924m3），生活污水依托厂区北侧村民自建房的化粪池处理后用于周边农田综合消纳，不直接外排。
混凝土生产工艺用水：根据建设单位提供资料，每立方米混凝土中需要160kg水，本配套项目总产量为15万立方米混凝土，因此混凝土生产工艺用水量为24000m3，生产工艺用水全部进入产品。
搅拌设备清洗用水：混凝土搅拌机在生产结束后必须冲洗干净。根据建设单位提供资料，搅拌机每天清洗2次，清洗水量按1.0m3/次计，则清洗用水量为2m3/d（1100m3），排放系数按0.9计，则搅拌设备清洗废水排放量为1.8m3/d（990m3）。搅拌机清洗废水经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
[bookmark: OLE_LINK2]搅拌区清洗用水：搅拌工作区面积约为2000m2，其冲洗水量按1.2L/m2•d计算，因此冲洗水量为2.4m3/d（1752m3），排放系数按0.8计，则污水排放量为1.92m3/d（1401.6m3），搅拌区清洗废水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。
槽罐清洗用水：项目每天均对运输车辆槽罐进行清洗，建设单位配置了5台混凝土搅拌车，通过同类项目类比，车辆槽罐清洗水量约为0.4m3/辆•次，因此每天清洗水量约2m3/d（1100m3），排放系数按0.9计，则槽罐清洗废水排放量为1.8m3/d（990m3）。槽罐清洗废水经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
原料堆场抑尘用水：项目原料堆场设置雾炮机进行喷淋降尘，本项目喷雾频次按2次/天计，用水量按0.2L/m2次计，喷雾天数按550天计，喷雾面积按原料堆场675m2计，则原料堆场抑尘用水量为0.27m3/d（148.5m3）。这部分水全部蒸发损耗。
冲洗平台用水：项目运输车辆每次进出均需对车辆进行冲洗，以保证不带泥上路，评价要求建设单位在厂区门口设置洗车平台。本项目冲洗平台用水主要包括原料运输车进厂清洗用水和混凝土搅拌车辆清洗用水。
原料运输车辆清洗用水：项目细砂、水泥等原辅材料转运量为329505.6t，本项目取载重为30t的自卸汽车，则原料运输次数为10984次，约20次/d，类比同类项目，车辆冲洗用水量按0.1m3/车次，则原料运输清洗用水量为2m3/d（1100m3），排放系数按0.8计，则原料运输清洗废水的排放量为1.6m3/d（880m3）。
混凝土车辆清洗用水：混凝土搅拌车辆的清洗用水按0.15t/辆•d计，根据建设单位提供的资料，每日运输频次为30次/d，因此车辆冲洗用水量为4.5m3/d（2475m3），排放系数按0.8计，则车辆冲洗废水的排放量为3.6m3/d（1980m3）。
综上所述冲洗平台用水量为6.5m3/d（3575m3），排放量为5.2m3/d（2860m3）。清洗平台冲洗废水经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
初期雨水：根据同济大学采用解析法编制的暴雨强度及雨水流量计算软件（V1.0.9.2）计算公式对本项目初期雨水产生量进行估算。
计算公式如下：
Q=qψFT
式中：Q―雨水流量（t/s)；
Ψ—径流系数，取0.9；
F—汇水面积（hm2）；
q—降雨强度，（L/s•ha）。
根据益规发〔2015〕31号关于发布益阳市暴雨强度公式的通知，益阳市暴雨强度公式为：
[image: ]
式中：q—暴雨强度（L/(s·hm2））；
t—降雨历时（min），初期雨水时间取15min，
P—暴雨重现期（年），重现期取1年。
暴雨强度为187.98升·秒/公顷,厂区汇水面积为1224m2。经计算得：按照每次收集15分钟场地降雨径流作为初期雨水计，场地每次最大初期雨水量约为18.64m3/次，项目初期雨水收集进入三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘。
表2-6 项目用水量及排水情况一览表
	序号
	用水项目
	用水标准
	用水单位
	用水量
	排水系数
	排水量
	废水去向

	
	
	
	
	m3/d
	m3
	
	m3/d
	m3
	

	1
	生活用水
	140L/人·天
	15人
	2.1
	1155
	0.8
	1.68
	924
	化粪池

	2
	混凝土生产工艺用水
	160kg/m³
	15万m³
	32.877
	24000
	/
	/
	/
	/

	3
	搅拌设备清洗用水
	1.0m³/次
	2次
	2
	1100
	0.9
	1.8
	990
	三级沉淀池

	4
	搅拌区清洗用水
	1.2L/m2•d
	2000m2
	2.4
	1752
	0.8
	1.92
	1401.6
	

	5
	槽罐清洗用水
	0.4m3/辆•次
	5台
	2
	1100
	0.9
	1.8
	990
	

	6
	冲洗平台用水
	0.1m3/车次
	20次/d
	2
	1100
	0.8
	1.6
	880
	

	
	
	0.15t/辆•d
	30次/d
	4.5
	2475
	
	3.6
	1980
	

	7
	初期雨水
	187.98升·秒/公顷
	1224m2
	/
	/
	/
	18.64
	/
	

	8
	原料堆场抑尘用水
	0.2L/m2次
	2次/天，675m2
	0.27
	148.5
	/
	/
	/
	/

	项目用水量及排水量
	48.147
	32830.5
	/
	31.04
	7165.64
	/



[image: ]
图2-1 项目水平衡图 单位m3/d
7 劳动定员及工作制度
本项目劳动定员15人，实行两班制，每班工作6小时，厂内提供员工食宿。项目服务周期与金塘冲水库公路复（改）建工程工期一致，因各子项目开工时序不同，混凝土浇筑作业间断开展，无法连续满负荷生产。依据建设单位提供资料，项目生产运行天数按550天计，累计有效生产时长约833小时。待主体配套工程全部施工完毕，本搅拌站停止运营，开展构筑物拆除、场地清理及土地复垦、生态恢复工作。
8 产能匹配性分析
本项目搅拌机主机额定产能180m3/h，实行两班制，每班工作6小时，单日理论生产时长12h。若满负荷计算，搅拌站单日实际供应能力为2160m3。项目混凝土总需求量150000m3，测算完成全部混凝土供应仅需约69个生产工作日；项目生产运行天数550天，搅拌站设备生产能力富余充足，能够充分满足公路工程混凝土施工需求，可适应施工不均衡、雨季停工、设备维保等不利工况，工程设备产能与项目混凝土需求匹配。
9 厂区平面布置
根据本项目的总体平面布局规划，主要分为主体生产区和租赁厂房区。租赁厂房区西侧主要为办公楼，东侧主要为试验室。 主体生产区出入口主要位于厂区北侧，项目主体由南往北进行布设，南侧主要为原料堆场，堆场北侧为骨料下料口，通过输送廊道将其运输至搅拌主楼，搅拌主楼的东侧为原料筒仓，其中包括2个水泥筒仓、1个矿粉筒仓、1个粉煤灰筒仓、2个外加剂罐，搅拌机主楼的北侧为卸料口，卸料口的西北侧设置三级沉淀池。项目主体生产区平面布局由南往北依据生产工序进行布设，项目平面布局较为合理，具体平面布局见平面布局示意图。

	工艺流程和产排污环节
	[image: ]
图2-2  混凝土生产线工艺流程及产排污环节图
工艺流程简述：
（1）预选原材料：各原料厂商提供样品，对所提供样品进行预配比试配，测定其强度等性能，测定选出合格且符合要求的样品。
（2）检验控制：对采购回来的原材料再次在试验室进行质量检验（对水泥、粉煤灰、矿粉检测安定性、强度、细度、需水量比等指标，杜绝不合格粉料；对细砂、砂石检测颗粒级配、含泥量、泥块含量等，控制骨料质量；对外加剂检测减水率、凝结时间、抗压强度比等），合格后，将水泥、粉煤灰、矿粉送入粉罐内待用，外加剂进行配制后加入外加剂槽内，细砂、砂石堆存于原料堆场内，并由铲车铲装至相应的地仓式配料仓斗内待用。该流程中有装卸粉尘和机械噪声产生。（检验不合格的原材料直接退货，由供应商自行运回）
（3）配料搅拌：由计算机控制系统对各物料进行计量配料，砂石等原骨料进入料仓，经电子配料秤在料仓底进行配料，砂石计量后由配料皮带和斜皮带输送至搅拌机内，水泥、粉煤灰、矿粉等则以压缩空气吹入散装水泥、粉煤灰及矿粉等粉罐仓内，粉罐仓底辅以螺旋输送机给秤供料，配料完成后输送至搅拌机内，并由水泵泵入水及外加剂进行强制搅拌。该流程中有粉尘和噪声产生。原料堆场旁拟安装一台炮雾机降尘装置，处理铲车给料仓上料产生的扬尘，砂石料仓底至配料皮带及上料皮带廊道均进行封闭处理，并配备风机收集配料和皮带输送过程粉尘废气，将配料及皮带上料工序产生的粉尘废气经风机收集至搅拌主机配套的袋式除尘器处理；项目水泥罐仓、矿粉和粉煤灰罐仓顶各自配备高效滤筒除尘器处理达标排放；搅拌机安装于搅拌楼内，设备出厂配套安装袋式除尘器。
（4）装入罐车：搅拌完成后，先对出厂的混凝土随机取样进行检验（检验凝结时间、抗折强度、抗压强度等方面），检验合格后再由装载混凝土的运输车运至各施工点。该流程产生交通噪声、道路扬尘、汽车运输扬尘。
（5）设备冲洗：搅拌机、混凝土运输车使用后均进行冲洗，以防止残留混凝土凝结，影响设备使用。
（6）质检：产品经试验检测达标后交外运使用，对于尚未初凝的不合格混凝土运回搅拌主机，调整配合比后重新拌合利用；发生初凝硬化的混凝土不再回用，集中收集后作为固废处理。
表2-7 产排污情况一览表
	序号
	类别
	编号
	主要生产单元名称
	产污环节
	主要污染物

	1
	废气
	G1
	原料堆场
	堆存
	颗粒物

	2
	
	G2
	物料筒仓
	堆存
	颗粒物

	3
	
	G3
	物料筒仓
	输送储运
	颗粒物

	4
	
	G4
	混凝土生产
	上料、配料、计量、搅拌、出料
	颗粒物

	5
	
	G5
	装卸区
	装卸
	颗粒物

	6
	
	G6
	车辆运输
	运输
	颗粒物

	7
	
	G7
	办公生活
	员工生活
	食堂油烟

	8
	废水
	W1
	办公生活
	员工生活
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类等

	9
	
	W2
	混凝土生产
	设备清洗
	pH、SS、COD、石油类等

	10
	
	W3
	混凝土生产
	地面清洗
	PH、SS、COD等

	11
	
	W4
	混凝土生产
	槽罐清洗
	PH、SS、COD等

	12
	
	W5
	车辆运输
	车辆冲洗
	PH、SS、COD等

	13
	
	W6
	/
	初期雨水
	PH、SS、COD 等

	14
	噪声
	N
	混凝土生产
	设备噪声
	Leq（A）

	15
	固废
	S1
	办公生活区
	员工生活
	生活垃圾

	16
	
	S2
	混凝土生产
	物料输送储运及搅拌
	布袋收集的粉尘

	17
	
	S3
	混凝土生产
	原料、产品质量检验
	检验废料

	18
	
	S4
	废水设施
	设施运行
	沉淀池沉渣

	19
	
	S5
	厂区设备
	设备维修
	废润滑油

	20
	
	S6
	厂区设备
	设备维修
	含油废手套及抹布




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目入驻前为林地，因此无与项目有关的原有环境问题。



[bookmark: _Toc140047940]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1 环境空气质量现状
（1）常规监测因子
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年版），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次环评收集了与项目所在地区域邻近，地形、气候条件相近的益阳市生态环境局发布的2025年度益阳市安化县环境空气污染浓度均值统计数据，环境空气质量监测数据统计情况见下表。
表3-1  2025年益阳市安化县环境空气质量状况  单位:μg/m³
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	
	
	标准浓度
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	9
	40
	22.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	41
	60
	68.3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	28.5
	30
	95
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数浓度
	1100
	4000
	27.5
	达标

	O3
	8小时平均第90百分位数浓度
	113
	160
	70.63
	达标


由上表可知，2025年益阳市安化县环境空气质量各常规监测因子中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域属于达标区。
（2）特征污染因子
[bookmark: OLE_LINK4]本项目特征因子为TSP。为了进一步了解项目特征因子在区域的环境质量现状，本项目收集了《湖南正道建筑工程有限公司安化县善溪口至小淹公路提质改造工程临时拌合站项目》中湖南瑞鉴检测有限公司于2025年12月8日至12月10日对项目所在地TSP的现状监测数据。引用监测点位G1位于本项目东北侧约2.913km处。引用数据监测点位位于建设项目周边5km范围内，监测时间为近3年内，有效性符合要求。
引用监测点位信息见下表3-2。
表3-2  环境空气监测点位
	监测点位
	监测因子
	与本项目相对方位、距离
	监测时间
	监测频次

	G1
	TSP
	NE，2913m
	2025.12.8~12.10
	TSP测日均值


引用的空气环境监测及统计结果分析见表3-3。
表3-3  环境空气监测结果表
	监测点位
	采样时间
	检测结果（mg/m3）
	参考限值

	G1
	2025.12.08
	0.105
	0.300

	
	2025.12.09
	0.113
	

	
	2025.12.10
	0.109
	


从区域历史监测数据可知：项目所在区域大气环境中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值与《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值。
2 地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年版），地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
项目附近水体主要为资水，本评价引用益阳市生态环境局官网公布的益阳市生态环境保护委员会办公室关于资江干流的“株溪口断面”2025年6月~2026年5月的水质情况进行评价。引用断面位于项目所在地上游，水质断面评价情况详见下表。
表3-4 资江干流“株溪口断面”地表水水质状况表
	河流名称
	断面名称
	时间
	水质类别
	主要污染指标（超标倍数）

	资江干流
	株溪口
	2025-6
	II类
	-

	
	
	2025-7
	II类
	-

	
	
	2025-8
	II类
	-

	
	
	2025-9
	Ⅲ类
	-

	
	
	2025-10
	II类
	-

	
	
	2025-11
	II类
	-

	
	
	2025-12
	II类
	-

	
	
	2025-1
	II类
	-

	
	
	2026-2
	II类
	-

	
	
	2026-3
	II类
	-

	
	
	2026-4
	II类
	-

	
	
	2026-5
	II类
	-


由上表可知，2025年6月-2026年5月资江干流“株溪口断面”水质达到且优于Ⅲ类标准，水质状况较好。
3 声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年版），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。
本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，故无需进行声环境质量现状监测。
4 生态环境现状
本项目选址位于安化县小淹镇百福村，地处雪峰山北段丘陵区。土地利用类型主要以林地为主，现状植被以杉木、马尾松、楠竹人工林及林下伴生灌草丛为主，分布少量经济林。占地范围内未发现原生常绿阔叶林、古树名木、国家重点保护野生植物集中分布区域。评价范围内陆生动物以蛇类、蛙类等小型野生动物为主，占地范围内无珍稀濒危野生动物栖息地、繁殖地、迁徙通道。占地类型为临时占用林地，用地性质不属于永久建设用地，项目服务期满后实施林地复垦复绿，恢复林业用地功能。
5 地下水、土壤环境质量现状
本项目废水均不外排。因此，正常工况下项目不会通过污水排放对地下水环境造成不利影响；外排废气主要是无组织排放的颗粒物，经采取各类降尘措施后，颗粒物排放量较小，污染影响较小，因外排废气大气沉降对周围土壤环境的影响极小；项目危险废物暂存区地面按要求进行防腐防渗处理后，同样不会发生因地面垂直入渗对周围土壤环境的影响。
故无需进行地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境保护目标
	1 大气环境
表3-4  大气环境保护目标一览表
	序号
	名称
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	1
	G536沿线居民点
	111°34′9.524″
	28°26′20.080″
	居民
	环境空气质量
	二级
	NW
	305-500

	2
	碧溪村居民点
	111°34′28.373″
	28°26′9.034″
	居民
	
	
	SE
	203-500


2 声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3 地表水环境
表3-5  地表水保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	距厂界最近方位及距离

	资水
	111°34′1.475″E,
28°26′27.223″N
	渔业用水、饮用水水源保护区
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	NW，491m


4 地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5 生态环境
本项目位于益阳市安化县小淹镇百福村，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1 大气污染物
项目产生的无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），项目大气污染物排放标准限值见下表3-6~3-7。
表3-6  《水泥工业大气污染物排放标准》（摘要）
	序号
	污染物
	限值mg/m3
	限制含义
	无组织排放监控位置

	1
	颗粒物
	0.5
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
	厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点


表3-7  《饮食业油烟排放标准（试行）》（摘要）
	规模
	小型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60


2 水污染物
生活污水依托厂区北侧村民自建房的化粪池处理后用于周边农田综合消纳，不直接外排；生产废水（搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、槽罐清洗废水、冲洗平台废水）经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。项目无外排废水。
3 噪声
[bookmark: OLE_LINK1]施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准。
表3-8 《建筑施工噪声排放标准》
	昼间（dB（A））
	夜间（dB（A））
	执行标准

	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)


表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘要）
	厂界外声环境功能区类别
	时段

	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2类区
	60
	50


4 固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	本项目生产废水经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排，生活污水依托厂区北侧村民自建房的化粪池处理后用于周边农田综合消纳，不直接外排。项目无外排废水，大气污染因子主要为颗粒物，不属于总量控制因子，无需申请大气总量控制指标。



[bookmark: _Toc140047941]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	施工期的主要污染源及采取的措施有：
1、废水
施工废水通过设置沉淀池进行沉淀处理后回用，不外排；施工人员生活废水直接依托周边居民的化粪池进行处理后用作农肥，不外排。
2、废气
根据《益阳市扬尘污染防治条例》要求，施工期的废气处理措施及要求如下：
(1) 在建设期对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网。
(2) 建筑工地自基础施工阶段起，明确落实好出入口硬化和冲洗等防尘措施。
(3) 对施工现场进行科学管理，砂石料统一堆放，水泥设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。
(4) 开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时清运。
(5) 在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒。
(6) 施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。
(7) 风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。
(8) 设置专门费用用于工地扬尘控制，将其列入工程造价中。
(9) 建筑工地扬尘污染治理“八个标准”，做到裸土绿化、施工围挡、施工现场道路硬化、冲洗车辆设备配备、工作面湿法作业、渣土运输覆盖、5万平方以上建设项目安装扬尘监控、原材料堆放和建筑垃圾集中堆放“八个100％”。
3、固废
施工人员生活垃圾采用垃圾袋收集，交由委托环卫部门处理；设备废弃包装材料收集后外售至废品收购站点。
4、噪声
严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）相关规定，合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，物料进场仅在白天进行，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施。
通过采取上述污染防治措施，加强施工管理，施工期基本不会对周边环境造成不良影响，且项目施工期较短，污染随着施工期的结束而消失。
5、生态环境
本项目占地现状主要为林地，场地清表、场地平整、基础开挖等施工活动将清除占地范围内原有乔灌木及林下植被，造成局部生物量损失。
施工扰动将破坏林地原有土壤结构，表层富含有机质的林地腐殖土极易遭受雨水冲刷流失。林地腐殖层是后期植被恢复核心基质，若不实施表土剥离、集中保护，腐殖土流失后，区域仅剩贫瘠底土，将大幅提升后期林地生态修复难度，植被成活率下降，长期影响林地生态功能恢复。
按照水土保持及生态修复要求，施工初期需开展表土（腐殖土）剥离作业，剥离范围严格限定在项目用地红线以内。剥离腐殖土集中分区堆存，设置挡土埂、防雨苫盖、临时排水沟；如堆存管控不到位，表土堆体易产生水土流失、土壤板结、有机质衰减，降低表土回用价值。
施工过程机械设备、人员活动若越界扰动红线外林地，将造成额外植被破坏与土壤扰动。本项目属于临时占地，植被扰动具有暂时性；待服务期满拆除场地设施、地貌重塑、回覆保存表土、开展乡土植被重建后，林地生态功能可逐步恢复，影响总体可逆。

	运营期环境影响和保护措施
	1 废气
根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期废气主要是G1堆场扬尘、罐车卸料进料时产生的G2筒仓顶部呼吸孔粉尘、投料、计量工序等物料输送储存产生的G3输送储存粉尘、混凝土各物料混合产生的G4搅拌粉尘、G5装卸粉尘、G6汽车运输尾气、G7食堂油烟。
G1堆场扬尘
本项目混凝土生产使用的骨料均堆放于原料堆场中，堆放过程中会有粉尘产生，本评价参考西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式进行计算：
Q=4.23×10-4×V4.9×S
式中：Q——起尘量，mg/s
S——表示面积，m2
V——表示风速，V均取当地年平均风速V=1.8m/s
本项目原料堆场的面积为675m2，由于原料堆场基本上不会出现满堆或漫堆的现象，因此S取总面积的80%计，则项目原料堆场起尘量约为4.07mg/s，堆场扬尘产生量约为0.015kg/h（0.012t）。本环评要求项目原料堆场建设为封闭结构，并设置雾炮机除尘装置及地面硬化。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘效率为80%。堆场扬尘排放量为0.002t（0.002kg/h）。
G2筒仓顶部呼吸孔粉尘
项目水泥、粉煤灰、矿粉等均为筒仓储存。散装水泥、粉煤灰、矿粉等粉料通过罐车气力输送进入密闭筒仓，仓内空气被挤压，携带大量微细粉尘从仓顶排气口外逸，形成筒仓进料粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》
[image: ]
式中：
G产生——粉尘产生量，t；
M——粉料进料总量，t；
EF——产尘系数，取0.12kg/t（卸水泥至高架贮仓）；
G排放——粉尘排放量，t；
η——仓顶脉冲布袋除尘器除尘效率。
水泥、粉煤灰等粉料消耗量约为54620t，则筒仓呼吸孔粉尘的产生量为6.554t，罐车装载量取40t/辆，筒仓的规模200t，则需分274批次进料补足筒仓，卸料效率20t/h，则加满200t筒仓进料约10h，则筒仓卸料时间为2740h，则产生速率为2.392kg/h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册）中的续表1，袋式除尘的治理效率为99.7%，则排放量约为0.020t（0.007kg/h），无组织逸散。
G3输送储运粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册产排污系数，混凝土制品（物料输送储存工序）产尘系数为0.12kg/t-产品，废气产生系数为22m3/t-产品，本项目产15万m3混凝土，混凝土密度按2.356吨/m3，折算成35.34万吨混凝土。则废气产生量为777.48万m³，颗粒物产生量为42.408t（50.910kg/h）。
项目水泥、粉煤灰、矿粉等筒仓的库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台筒仓顶布袋收尘器，该布袋收尘器具有较高的除尘能力。各库底采用负压吸风收尘装置，水泥、粉煤灰、矿粉筒仓配有布袋收尘器，粉尘通过布袋收尘器处理后经滤筒无组织排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册）中的续表1，袋式除尘的治理效率为99.7%，因此，本工程物料输送储存粉尘排放量约为0.127t（0.152kg/h），无组织逸散。
G4搅拌粉尘
项目混凝土搅拌生产为间歇式，每次批量投入原料后，经搅拌一段时间后就达到使用要求，在下次开始生产前，需要重新打开系统再投新料，在投料与搅拌过程中有粉尘产生。原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式廊道输送，搅拌楼设置为全封闭式。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造产排污系数（物料混合搅拌工序）产排污系数，混凝土搅拌产尘系数为0.13kg/t-产品，废气产生系数为25m3/t-产品，本项目产15万m3混凝土，混凝土密度按2.356吨/m³，折算成项目产35.34万吨混凝土。则废气产生量为883.5万m³，颗粒物产生量为45.942t（55.152kg/h）。
搅拌工序粉尘主要产生骨料、水泥、粉煤灰等原料投入搅拌主机过程。搅拌主楼整体密闭，搅拌仓顶部设置抽风集气口，利用负压收集投料产生的粉尘，粉尘经管道送入脉冲布袋除尘器净化处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册）中的续表1，袋式除尘的治理效率为99.7%，因此，本工程排放到搅拌楼里的粉尘排放量约为0.138t（0.166kg/h），排放方式为无组织逸散。
G5装卸粉尘
项目的骨料在装卸、皮带输送过程中易形成落料及装卸扬尘，扬尘产生量的大小与物料硬度、自然含湿量、装卸高度、风速及治理水平等一系列因素关系密切，主要措施为喷雾抑尘，增大物料湿度。
参照《逸散性工业粉尘控制技术》，石料落料及装卸逸散尘的产生系数按0.0025kg/t物料计，项目装卸总量以273900t计，则本项目装卸粉尘产生量为0.685t（0.822kg/h）。环评要求建设单位尽量在无风或微风天气进行装卸作业，并设置地面硬化，作业期间开启雾炮机喷雾抑尘，控制卸料落差。采取上述措施后，落料及装卸粉尘粉尘排放量可降低70%，则本项目落料及装卸扬尘排放量约为0.206t（0.247kg/h），对围边环境影响较小。
G6汽车运输扬尘
运输车辆在厂区内行驶过程中会产生一定扬尘，根据《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》中无对应工序污染物产排系数，故本评价参考上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算车辆运输扬尘，公式如下：
QP=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72×L
式中：QP——车辆行驶的起尘量(kg/辆)；
V——车辆速度(km/h)，本项目运输车辆车速取30km/h；
M——车辆载重(t/辆)，本项目取载重为30t的自卸汽车；
P——道路灰尘覆盖量(kg/m2)；水泥硬化路面取0.1kg/m2
L——道路长度，厂区内运输道路平均长度取0.1km。
计算得：车辆行驶的起尘量约为0.08kg/辆。项目原料的运输量总计为329505.6t，车辆运输次数约为10984次，则运输扬尘产生量约0.879t（1.06kg/h），为降低运输扬尘排放量，项目拟在车辆进出时对轮胎进行冲洗，厂区道路全部水泥硬化，车辆顶端设篷布遮盖，同时对车辆行驶的路面每天适时洒水，保持硬化路面湿润，以减少道路扬尘，扬尘量约减小80%，则项目运输扬尘排放量约为0.176t（0.211kg/h）。
G7食堂油烟
本项目劳动定员15人，均在厂内吃午、晚餐，共计2餐，食堂餐饮油烟气可按食用油消耗系数计算，一般食堂食用耗油系数为30g/人•天，按职工15人就餐计，则食用油耗量为0.45kg/d。烹饪过程中油挥发损失率约3%，则项目食堂油烟产生量0.0135kg/d，7.425kg（0.0045kg/h）。项目设置油烟净化器一台，对食堂油烟进行收集处置后外排。项目食堂设2个基准灶头，单个灶头基准排风量约为3000m3/h，每天炒作时间按3h计算，则油烟产生浓度为0.75mg/m3，油烟净化器的处置约为60%，则本项目食堂油烟的排放浓度为0.3mg/m3，油烟排放量为0.0054kg/d，2.97kg（0.0018kg/h）。
表4-1  废气污染物信息表
	产生部位
	污染物
	产生
	处理情况
	排放情况

	
	
	
	
	无组织排放

	
	
	浓度（mg/m³）
	速率
（kg/h）
	总量（t）
	处理设施
	处理效率（%）
	速率（kg/h）
	总量
（t）

	堆场
	颗粒物
	/
	0.015
	0.012
	堆场全密闭+雾炮机喷雾抑尘
	80
	0.002
	0.002

	筒仓
	颗粒物
	/
	2.392
	6.554
	自带脉冲布袋收尘器
	99.7
	0.007
	0.020

	输送储存
	颗粒物
	/
	50.910
	42.408
	自带脉冲布袋收尘器
	99.7
	0.152
	0.127

	物料搅拌
	颗粒物
	/
	55.152
	45.942
	自带脉冲布袋收尘器
	99.7
	0.166
	0.138

	装卸区
	颗粒物
	/
	0.822
	0.685
	地面硬化，作业期间雾炮机喷雾扬尘、控制卸料落差
	70
	0.247
	0.206

	车辆运输
	颗粒物
	/
	1.06
	0.879
	道路硬化、洒水抑尘、车顶篷布覆盖
	80
	0.211
	0.176

	员工生活
	食堂油烟
	0.75
	0.0045
	0.00745
	油烟净化器
	0.3
	0.0018
	0.00297


1.2排放口基本情况
表4-2大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m³）
	核算排放速率（kg/h）
	核算排放量（t）

	主要排放口

	1
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	/
	/
	/
	/

	一般排放口

	1
	DA001排气筒
	油烟
	0.3
	0.0018
	0.00297

	一般排放口合计
	油烟
	0.00297

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	油烟
	0.00297


表4-3  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	排放量（t）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m³
	

	1
	物料堆存
	颗粒物
	堆场封闭构造、雾炮机喷雾抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值
	0.5
	0.002

	2
	筒仓堆放
	颗粒物
	自带脉冲布袋收尘器
	
	
	0.020

	2
	输送储存
	颗粒物
	自带脉冲布袋收尘器
	
	
	0.127

	3
	物料搅拌
	颗粒物
	自带脉冲布袋收尘器
	
	
	0.138

	4
	装卸区
	颗粒物
	地面硬化，作业期间雾炮机喷雾扬尘、控制卸料落差
	
	
	0.206

	5
	车辆运输
	汽车尾气
	道路硬化、洒水抑尘、车顶篷布覆盖
	/
	/
	0.176

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.669


本项目大气污染物排放量详见下表。
表4-4  本项目大气污染物排放量核算一览表
	序号
	污染物
	排放量/（t）

	1
	颗粒物
	0.669

	2
	食堂油烟
	0.00297


1.3运输道路环境影响分析
项目原材料运入、成品混凝土外运过程中，运输车辆通行路线包含厂区内部道路、租赁临时便道以及外部乡村道路，主要产生运输扬尘、机动车尾气、交通噪声，同时存在物料撒漏风险，对沿线大气、声环境产生一定影响。
（1）大气环境影响
车辆行驶扰动路面积尘产生道路扬尘，干燥无洒水条件下扬尘影响更为突出；租赁临时便道路面条件较差，起尘潜力高于硬化道路。运输车辆燃油燃烧排放机动车尾气，含有NOₓ、CO等污染物。若砂石等原料运输未全覆盖篷布、车辆带泥上路，易发生物料撒漏，进一步加剧沿线扬尘污染。通过落实车辆冲洗、篷布密闭运输、道路定期洒水清扫、场内限速等措施，可有效抑制扬尘产生，降低对沿线大气敏感点的影响。
（2）声环境影响
运输车辆行驶产生交通噪声，噪声影响范围主要集中在道路两侧近距离区域。运输车辆来往会对沿线临近道路居民点声环境造成间歇性扰动。项目合理规划运输时段，尽量避开夜间运输、限制车辆行驶速度，减少鸣笛，能够有效缓解交通噪声干扰。
（3）其他环境影响
运输车辆管控不当易发生砂石、混凝土撒漏，雨水冲刷下可能造成局部水土流失；租赁临时便道长期受车辆碾压，破坏地表原有植被。项目及时清理路面撒落物料，对临时便道定期养护，运营结束后开展场地生态恢复，减轻生态扰动。
1.4非正常（事故）情况下污染物排放分析
非正常工况是指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障。本项目为临时混凝土搅拌站项目，生产运行阶段存在各类非正常工况风险，主要包括环保治污设备故障、生产设备破损及人为操作不当等情况。项目配套建设布袋除尘器、喷淋降尘系统等粉尘治理设施，生产过程中若出现布袋除尘器滤袋破损、清灰系统故障、风机停运等设备问题，会导致除尘效率大幅下降甚至失效；同时，若喷淋降尘设施故障停运、皮带输送廊道出现破损空洞未及时维修更换，原料输送、搅拌工序产生的粉尘无法有效收集处置，会大幅增加厂区无组织粉尘排放量，造成局部区域颗粒物短暂超标现象。对局部范围内的空气质量造成的影响较大，需要建设单位强化环保意识，落实防范措施。
具体措施如下： 
（1）建设单位要加强对设备的维护及检修，确保设备处于良好的运转状态，对布袋除尘器、输送设备、喷淋降尘装置进行常态化检查、保养与维修，及时更换破损滤袋、故障配件，确保布袋除尘器除尘系统、物料输送系统、喷淋降尘系统始终处于良好的运转状态，杜绝因布袋除尘器失效、输送设备破损、喷淋装置不正常运转导致颗粒物无组织排放增大，造成小范围内颗粒物浓度超标的现象。
（2）提高操作人员的环保意识，加强环保专业性知识的学习，规范生产作业流程，生产期间严禁布袋除尘器、喷淋降尘设施等环保设施停运、破损、“带病”运行，从源头避免非正常工况粉尘超标排放问题。
1.5废气污染治理设施
（1）废气污染治理设施可行性分析
本项目混凝土生产线物料呼吸孔、输送储运工序、物料混合搅拌工序产生的粉尘均有设备自带的布袋除尘器处理；原料堆场、装卸、运输过程中产生的粉尘通过地面硬化、洒水抑尘等措施进行降尘处理。因此本项目营运期间采用的废气处理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（H942—2018）的要求，故混凝土生产线采取的废气污染治理设施是可行技术。
食堂油烟经油烟净化器处理后排放，处理效率满足相关规范要求，为食堂油烟常规治理工艺，外排油烟可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求，治理措施可行。
（2）无组织粉尘控制措施要求
①严禁露天堆放原料、无措施装卸作业等违规行为。
②装载机等设备装卸作业时，降低卸料高度，避免物料自由下落产生冲击性粉尘；
③运输车辆采用密闭式车厢或覆盖篷布，严禁超载运输，防止物料沿途撒落；厂区内车辆减速行驶，减少二次扬尘。
④每日检查雾炮机、除尘器等设备的运行状态，确保喷嘴无堵塞、管路无泄漏、除尘器负压正常；每周对设备进行全面维护保养，及时更换损坏部件。
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对本项目的日常监测要求见下表：
表4-5  自行监测信息表
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	1
	厂界
	颗粒物
	1年/次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）


综上所述，本项目主要大气污染物为颗粒物，经过采取各类污染防治措施后其排放量较小，加上项目所在地周边林木茂盛，起到了自然隔离的作用，故场界外逸散性粉尘的浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。
2 废水
根据本项目工艺流程和产排污环节的分析，本项目运营期废水主要为W1生活污水、W2搅拌设备清洗废水、W3地面冲洗废水、W4槽罐清洗废水、W5冲洗平台废水、W6初期雨水。
W1生活污水：本项目职工定员约15人，根据《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025）中表2农村居民生活用水定额，集中式供水（水源供水能力≥1000m3/d）生活用水按140L/人·天，则生活用水量为2.1m3/d（1155m3）。生活污水产生系数为80%，则本项目生活污水产生量为1.68m3/d（924m3），生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP和动植物油，据类比分析，其中COD浓度为350mg/L、BOD5浓度为250mg/L、悬浮物浓度为300mg/L、氨氮浓度为40mg/L、TP浓度为10mg/L。生活污水依托厂区北侧村民自建房的化粪池处理后用于周边农田综合消纳，不直接外排。
W2搅拌设备清洗废水：本项目搅拌机每天清洗2次，清洗水量按1.0m3/次计，则清洗用水量为2m3/d（1100m3），排放系数按0.9计，则搅拌设备清洗废水排放量为1.8m3/d（990m3）。搅拌设备清洗废水主要为PH、SS、COD、石油类，据类比分析，其中SS浓度为300mg/L、COD浓度为200mg/L、石油类浓度为20mg/L。搅拌设备清洗废水经三级沉淀池处理后直接回用于厂区洒水抑尘，不外排。
W3地面冲洗废水：搅拌工作区面积约为2000m2，其冲洗水量按1.2L/m2•d计算，因此冲洗水量为2.4m3/d（1752m3），排放系数按0.8计，则污水排放量为1.92m3/d（1401.6m3），地面冲洗废水主要为PH、SS、COD，据类比分析，其中SS浓度为300mg/L、COD浓度为200mg/L。地面冲洗废水由引流沟引至三级沉淀池沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
W4槽罐清洗废水：项目每天均对运输车辆槽罐进行清洗，建设单位配置了5台混凝土搅拌车，通过同类项目类比，车辆槽罐清洗水量约为0.4m3/辆•次，因此每天清洗水量约2m3/d（1100m3），排放系数按0.9计，则污水排放量为1.8m3/d（990m3）。槽罐清洗废水中主要为PH、SS、COD，据类比分析，其中SS浓度为300mg/L、COD浓度为200mg/L。槽罐清洗废水经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
W5冲洗平台废水：项目运输车辆每次进出均需对车辆进行冲洗，以保证不带泥上路，评价要求建设单位在厂区门口设置洗车平台。本项目冲洗平台用水主要包括原料运输车进厂清洗用水和混凝土搅拌车辆清洗用水。
原料运输车辆清洗用水：项目细砂、水泥等原辅材料转运量为329505.6t，本项目取载重为30t的自卸汽车，则原料运输次数为10984次，约20次/d，类比同类项目，车辆冲洗用水量按0.1m3/车次，则原料运输清洗用水量为2m3/d（1100m3），排放系数按0.8计，则原料运输清洗废水的排放量为1.6m3/d（880m3）。
混凝土车辆清洗用水：混凝土搅拌车辆的清洗用水按0.15t/辆•d计，根据建设单位提供的资料，每日运输频次为30次/d，因此车辆冲洗用水量为4.5m3/d（2475m3），排放系数按0.8计，则车辆冲洗废水的排放量为3.6m3/d（1980m3）。
综上所述冲洗平台用水量为6.5m3/d（3575m3），排放量为5.2m3/d（2860m3）。清洗平台冲洗废水主要为PH、SS、COD，据类比分析，其中SS浓度为300mg/L、COD浓度为200mg/L。冲洗平台废水经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
W6初期雨水：根据第二章关于初期雨水的计算，项目初期雨水的产生量约为18.64m3/次，初期雨水主要为SS、COD，据类比分析，SS浓度为600mg/L、COD浓度为100mg/L。初期雨水进入三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘。
表4-6 废水污染物信息表
	[bookmark: _Hlk235196017]废水名称
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况

	
	
	产生浓度mg/L
	产生量t
	
	处理后浓度mg/L
	排放量t

	W1生活污水
924m3
	COD
	350
	0.323
	化粪池
	262.5
	0.243

	
	BOD5
	250
	0.231
	
	200
	0.185

	
	SS
	300
	0.277
	
	180
	0.166

	
	NH3-N
	40
	0.037
	
	40
	0.037

	
	TP
	10
	0.009
	
	9.5
	0.009

	W2搅拌设备清洗废水
990m3
	SS
	300
	0.297
	三级沉淀池
	75
	0.074

	
	COD
	200
	0.198
	
	130
	0.129

	
	石油类
	20
	0.020
	
	10
	0.010

	W3地面冲洗废水
1401.6m3
	SS
	300
	0.420
	
	75
	0.105

	
	COD
	200
	0.280
	
	130
	0.182

	W4槽罐清洗废水
990m3
	SS
	300
	0.297
	
	75
	0.074

	
	COD
	200
	0.198
	
	130
	0.129

	W5冲洗平台废水
2840m3
	SS
	200
	0.568
	
	75
	0.213

	
	COD
	300
	0.852
	
	130
	0.369

	W6初期雨水
18.64m3/次
	SS
	600
	0.11
	
	150
	0.003

	
	COD
	100
	0.002
	
	65
	0.001


表4-7 水污染治理设施信息表
	序号
	污染治理设施名称
	治理工艺
	容积
	处理能力
	治理效率
	是否可行技术

	1
	生产废水处理设施
	三级沉淀池
	40m3
	29.36m3/d
	35~75%
	是


废水处理措施的可行性分析：
本项目排放的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水依托厂区北侧村民自建房的化粪池处理后用于周边农田综合消纳，不直接外排；生产废水（搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、槽罐清洗废水、冲洗平台废水、初期雨水）经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100～350mg/L，有机物浓度BOD5在100～400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50～200mg/L。根据《化粪池污水处理能力研究及其评价》（兰州交通大学学报）污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物、厌氧消化分解COD效率25%～86%。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变污泥的结构，降低污泥的含水率，从而达到处理污水的目的。
三级沉淀池是采用分级重力沉淀+溢流过滤分段去除悬浮物。废水首先进入一级池（沉砂池），水流放缓，大颗粒砂石、粗水泥团快速沉降，停留时间2~3h，去除70%以上粗颗粒悬浮物，池底定期清淤，大块废渣可回收利用于路基材料；污水经溢流堰进入二级池，增设斜管填料强化浅池沉淀，捕捉一级池未沉淀的细水泥粉末，进一步削减SS；二级出水溢流进入三级池（清水缓冲过滤），池内设置碎石+无纺布过滤层，截留超细悬浮胶体，上层清水通过水泵抽回搅拌系统循环使用。整套工艺仅依靠重力自然沉降，无需投加药剂、无动力生化设备，针对搅拌站高悬浮物碱性废水适配性极强，因此废水处理设施可行。
参照《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ 847—2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）废水日常监测要求，对废水不外排的企业没有做相应的监测要求，因此本项目无废水监测。
3 噪声
本项目噪声源主要是来自于混凝土搅拌主机设备噪声，具体噪声源情况如下表所示。
表4-8 噪声源信息表（室内声源）
	序号
	声源
名称
	数量
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离（m）
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声声压级/dB（A）

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离/m

	1
	混凝土搅拌主楼
	1台
	90
	减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等
	601.8
	452.31
	1
	4.72
	6.35
	3.91
	5.48
	53.2
	51.7
	54.5
	52.1
	7:00-13:00，15:00-21:00
	10
	10
	10
	10
	43.2
	41.7
	44.5
	42.1
	1

	2
	输送廊道
	1条
	85
	
	590.9
	356.13
	1
	3.26
	4.19
	2.75
	3.51
	56.3
	54.7
	57.1
	55.2
	
	10
	10
	10
	10
	46.3
	44.7
	47.1
	45.2
	1




表4-9 噪声源信息表（室外声源）
	序号
	声源名称
	数量
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	1
	雾炮机
	2台
	80
	/
	7:00-13:00，15:00-21:00

	2
	铲车
	1台
	70
	低速行驶
	


预测分析
（1）预测内容
预测分析厂界达标情况。
（2）预测模式
根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用下述噪声预测模式：
①室外声源在预测点产生的声级计算模型
本项目室外声源在预测点产生的声级计算模型主要采用附录A中户外声传播衰减公式：


②室内声源等效室外声源声功率级计算方法
本项目位于室内的声源，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。室外的倍频带声压级参考附录B中B.1公式近似求出：

③衰减项的计算
本项目衰减项的计算主要考虑点声源的几何发散衰减，公式如下：

④噪声贡献值计算
由建设项目自身声源在预测点产生的声级。
噪声贡献值（Leqg）计算公式为：

⑤噪声预测值计算
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。
噪声预测值（Leq）计算公式为：

以上公式符号详见《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）。
（3）预测结果及评价
根据建设项目厂区总平面布置图，按预测模式，考虑隔声降噪措施、距离衰减及厂房屏闭效应等，项目厂界昼间噪声预测结果及达标情况如下，项目夜间不进行生产。
表4-10  噪声预测结果一览表
	序号
	预测点
	预测结果dB(A)
	噪声标准dB(A)
	超标达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	厂界东
	40.6
	/
	60
	50
	达标
	/

	2
	厂界南
	39.5
	/
	60
	50
	达标
	/

	3
	厂界西
	46.9
	/
	60
	50
	达标
	/

	4
	厂界北
	42.7
	/
	60
	50
	达标
	/


由上表预测结果可知，本项目厂界四周昼间噪声最大贡献值为46.9dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目距离居民聚居地有一定距离，在运营期间不会出现噪声扰民现象。
综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目生产运营过程中对周围声环境影响较小。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）厂界环境噪声监测相关要求，项目厂界噪声监测要求如下表。
表4-11  自行监测信息表
	序号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1
	厂界四周
	Leq[dB(A)]
	1次/季度


4 固体废物
根据本项目工艺流程和产排污环节分析，本项目运营期固体废物主要是S1生活垃圾、S2布袋除尘器收集粉尘、S3检验废料、S4沉淀池沉渣、S5废润滑油、S6含油废手套及抹布。
S1生活垃圾：本项目劳动定员15人，运行时间550天，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则日产生垃圾7.5kg，总产生生活垃圾约4.125t，定点收集后委托环卫部门及时清运处理。
S2粉尘：粉状物料输送储运及搅拌过程中的粉尘均由筒仓自带布袋除尘器收集，经废气污染源强计算可知，布袋除尘器收集量为94.618t，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），粉尘属于“SW59 其他工业固体废物”，废物代码为900-099-S59，收集后全部回用于混凝土生产。
S3检验废料：本项目试验室主要对进厂的原料以及出厂的混凝土进行质量检验，因此实验室产生的检验废料主要成分为水泥、粉煤灰等原材料废料和硬化混凝土试块。类比同类型项目，每生产1万m³混凝土产生实验室原材料废料0.3~0.5t，（单一标号低频次检测取0.3t/万m³，多标号、高频次平行试验取0.5t /万m³），本项目取中间值0.4t/万t，则原材料废料产生量约为6t；一个混凝土试块重量约为8.1kg，项目约检验450个混凝土试块，则混凝土试块的产生量约为3.645t，因此检验废料产生量约为9.645t。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），检验废料属于“SW59”，废物代码为900-099-S59，其中水泥、粉煤灰等进行物理试验、未加水硬化的检验废料，可作为原材料回用于生产线进行生产；硬化混凝土试块已水化硬化，无法再回用于混凝土生产，收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由建筑垃圾消纳场进行处置。
S4沉淀池沉渣：本项目的清洗废水均由厂区的沉淀池进行沉淀处理后回用，沉淀池中会有少量混凝土材料残留随着废水一同排入沉淀池中，需定期对沉淀池进行清掏，预计沉淀池沉渣的产生量约为0.846t，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），沉淀池沉渣属于“SW07 污泥”，废物代码为900-099-S07，清捞后的沉渣经自然沉淀干化、自然晾干，待含水量降至60%左右后，收集后可用于路基材料利用。
S5废润滑油：项目设备检修产生的废润滑油预计产生量约为0.1t，根据《国家危险废物名录》（2025版），废润滑油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-214-08，收集后暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处置。
S6含油废手套及抹布：项目设备检修产生的含油废手套及抹布预计产生量约为0.1t。根据《国家危险废物名录》（2025版），含油废手套及抹布属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处置。
表4-12  固体废物信息表  单位：t
	序号
	产污环节名称
	固体废物名称
	属性
	固废代码
	物理性状
	产生量
	贮存方式
	利用处置方式

	1
	办公生活
	生活垃圾
	一般固废
	900-001-S60
	固态
	5.55
	垃圾桶
	环卫部门处理

	2
	物料输送储运及搅拌
	粉尘
	一般固废
	900-099-S59
	固态
	94.618
	一般固废暂存间
	回用于混凝土生产

	3
	检验
	检验废料
	一般固废
	900-099-S59
	固态
	9.645
	一般固废暂存间
	未加水硬化的检验废料，可作为原材料回用于生产线进行生产；无法再回用于混凝土生产，收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由建筑垃圾消纳场进行处置

	4
	废水处理设施运行
	沉淀池沉渣
	一般固废
	900-099-S07
	固态
	0.846
	一般固废暂存间
	用作路基材料

	5
	设备维护
	废润滑油
	危险废物
	900-214-08
	液态
	0.1
	危废暂存间
	交有资质单位处置

	6
	设备维护
	含油废手套及抹布
	危险废物
	900-041-49
	固态
	0.1
	危废暂存间
	交有资质单位处置


表4-13  危险废物属性表  单位：t/a
	序号
	固体废物名称
	危险废物类别
	危废代码
	主要有毒有害物质名称
	环境危险特性
	环境管理要求

	1
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	废润滑油
	T
	分类暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理

	2
	含油废手套及抹布
	HW49
	900-041-49
	废润滑油
	T，I
	


环境管理要求
（1）一般固体废弃物
本项目应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建设一般固废暂存间，一般固废暂存间应该满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求：
①固废暂存设施必须采取防扬散、防流失、防渗漏等三防处理，防渗层渗透系数≤10-7cm/s；
②按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，指定专人加强固体废物的内部管理，各固废按照相关要求进行分类收集，并按要求设置标志标牌；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。
③按要求设置固废管理制度、台账等。
（2）危险废物
本项目应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设危险废物暂存间，危废暂存间应该满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求：
①不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔。
②场所应保持阴凉、通风，严禁火种。
③贮存场地周边设置导流渠，防止雨水径流进入贮存场所内。
④每个堆间应留有搬运通道，不同种类的危险废物分区贮存，不得混放。
⑤对于易挥发的危险废物采用密闭容器储存，贴上相应标签，定期运往接收单位，避免停放时间过长。
⑥危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（含2023修改单）的规定设置警示标志。
5 地下水、土壤
本项目废水均不外排。因此，正常工况下项目不会通过污水排放对地下水环境造成不利影响；
本项目外排废气主要是无组织排放的颗粒物，经采取各类降尘措施后，颗粒物排放量较小，污染影响较小，因外排废气大气沉降对周围土壤环境的影响极小；项目危险废物暂存间地面按要求进行防腐防渗处理后，同样不会发生因地面垂直入渗对周围土壤环境的影响。
综上所述，本项目正常工况下不会对地下水、土壤环境造成影响。
6 环境风险
（1）环境风险识别内容
环境风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。
①物质危险性识别
物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目主要危险物质及危险性识别内容如下表所示。
表4-14  本项目主要危险物质一览表
	序号
	名称
	规格参数
	年用量
	最大储量
	备注

	1
	废润滑油
	废润滑油
	0.05t/a
	0.05t/a
	桶装，危废暂存间


表4-15  本项目主要危险物质危险性一览表
	序号
	名称
	功能或理化性质

	1
	废润滑油
	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。


②生产系统危险性识别
生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要考虑含危废泄露、粉尘事故等，具体生产系统危险性识别内容如下表所示。
表4-16  本项目生产系统危险性识别一览表
	序号
	生产系统名称
	数量
	位置
	危险性识别
	备注

	1
	废水处理系统
	1套
	沉淀池
	废水泄露风险
	/

	2
	废气处理系统
	1套
	生产车间内
	颗粒物浓度过高
	/

	3
	危废暂存间
	1间
	见附图
	危废泄露风险
	/


③危险物质向环境转移的途径识别
危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。
根据上述物质及生产系统危险性识别结果，综合分析，主要考虑本项目环境风险类型为废水泄露、危废泄漏、废气处理设施故障，对项目周围地表水环境、地下水环境、环境空气的影响。
（2）环境风险防范措施
企业在生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，这对企业具有重要的意义。
废水处理系统风险防范措施
①加强日常检查与设备维护，杜绝废水非正常排放；
②做好沉淀池的防渗防漏措施；
③作好设备运行情况管理台账记录，设立安全环保机构，专人负责。
废气处理系统风险防范措施
①加强日常检查与设备维护，杜绝废气非正常排放；
②如发生废气处理设施故障，需立即停止相关生产工序；作好设备运行情况管理台账记录，设立安全环保机构，专人负责。
危险废物暂存与转移风险防范措施
本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到厂区及道路沿线周边环境，因此，必须加强防范避免发生，评价建议采取措施防止事故风险：
①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行整改。库房应密闭，应做好防雨、防风、防渗漏等措施，应设置渗出液收集设施。
②危废应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。
③为防止意外伤害，危险废物暂存间周边应设置危险废物图形标志，标志牌按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求制作，注明严禁无关人员进入。
④危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。
提高事故应急处理能力
企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。
7 服务期满后生态恢复措施及相关环境保护闭环管理要求
（1）总体管控要求
本项目占用土地类型为林地，属于临时使用林地。项目服务期满后严格遵循“谁占用、谁修复、谁负责”原则，落实临时使用林地恢复相关法律法规、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及林业主管部门临时林地复绿要求。
依托施工期预先剥离并妥善保存的林地腐殖土开展土壤重构，建立方案编制备案→场地拆除清理→污染隐患排查治理→地貌整形→表土回覆→林地植被重建→过程台账管理→跟踪监测→专项验收→后期管护全链条环保闭环管理体系。全面消除场地遗留污染风险，恢复林地植被群落与林地生态功能，确保达到临时使用林地恢复标准。
（2）服务期满后分步生态恢复工程措施
a）前期筹备阶段（主体工程完工前6个月启动）
①建设单位编制《服务期满场地清理及林地生态恢复实施方案》，明确构筑物拆除时序、固废分类处置方案、土壤污染排查点位、地形整形要求、表土回用方案、植被恢复树种、养护周期、资金投入、责任人。方案报送生态环境、林业、自然资源主管部门及属地乡镇备案。
②项目严禁超期运营；如需延期使用，须依法完成临时使用林地续批、环保手续审批，未经审批不得继续生产。
③对施工期剥离堆存的林地腐殖土开展巡查维护，持续做好围挡、防雨苫盖、排水防护，保障腐殖土肥力，保障后期覆土需求，严禁表土外运、挪用、混杂建筑垃圾。
b）场地构筑物拆除与固体废物规范化处置
①全面拆除搅拌主机、粉料筒仓、原料堆场围挡、三级沉淀池、场内硬化地坪等全部临时建（构）筑物。拆除作业采取洒水抑尘、限时施工，控制扬尘与噪声。
②固体废物分类闭环处置：
钢材、设备构件等可回收物资交由合规单位回收利用；
混凝土碎块、建筑垃圾全部清运至政府指定消纳场，不得就地填埋、随意堆放在林地范围内；
沉淀池沉渣优先综合利用，无法利用的转运至合规场所处置；
废润滑油、含油废手套及抹布等危险废物密闭收集，委托具备资质单位处置，完整留存转移联单，严禁就地掩埋、丢弃于林地。
③拆除结束后全域清扫场地，清除散落砂石、水泥粉料、各类废弃物，场地无生产物料残留。
c）土壤污染隐患排查与治理
重点针对搅拌生产区、原料堆场、废水收集池等区域开展污染排查。若发现油污、化学品残留痕迹，及时开展土壤采样监测；存在污染土壤立即开挖收集，按照属性委托合规单位处置。彻底拆除地下防渗管线，清理池底淤积污染物；填平洼地、疏通场地内外排水沟，防止雨水冲刷造成污染物扩散，消除污染隐患后方可开展林地复垦作业，避免污染物长期残留影响林木存活。
d）地貌整形、土壤重构
①彻底破除全部硬化地坪，开展场地地形整形，消除陡坎、深坑、人工平台，调整地形坡度，与周边自然丘陵地形平缓衔接，减少坡面水土流失。
②回覆施工期剥离保存的林地腐殖土，覆土厚度不低于 30cm，禁止使用贫瘠底土、渣土替代腐殖土；土层适度平整，保障土壤透气透水条件。
③完善场地外围截排水、简易挡土墙等水土保持设施，防控修复期及后期林地水土流失。
e）林地植被生态重建
①植被修复优先选用杉木、马尾松，搭配草本植物，禁止选用外来入侵物种，不单一营造纯林，构建乔 - 灌 - 草复合近自然林地群落，契合区域原生林地生态系统。
②生态恢复管控标准：苗木成活率、植被覆盖度满足林业临时用地恢复要求；植被栽植完成后持续抚育养护不少于2年，及时补植枯死苗木，开展病虫害防治，形成能够自我维持稳定的林地生态系统。
③修复初期设置临时防护围栏、警示标识，防止人为踩踏、牲畜进入扰动修复区域。
（3）环境保护全流程闭环管理要求
a）闭环1：全过程台账资料闭环
建立林地生态恢复专项永久档案：生态恢复实施方案、拆除前后、场地清理、表土回覆、植被栽植全过程影像资料；各类固废处置合同、危废转移联单、土壤监测资料、施工监理巡查记录。全部资料作为环保核查、林地恢复验收必备档案。
b）闭环2：环境监测闭环
①拆除施工阶段管控扬尘，重点区域开展土壤污染隐患排查监测；
②植被重建完成后开展不少于2年跟踪监测，每年开展1次土壤质量、植被成活率、覆盖度调查；监测发现土壤污染物超标、苗木大面积死亡，第一时间启动整改治理。
c）闭环3：专项验收销号闭环
所有生态恢复工程完工后，建设单位组织开展场地清理与林地生态恢复专项自验收，邀请林业、生态环境、属地乡镇现场核查。
验收合格判定条件：场地无固废遗留、土壤污染隐患消除、地形整形完成、腐殖土全部回用覆土、林地植被恢复达到方案及临时使用林地恢复标准。未完成生态修复、未通过专项验收，不解除建设单位环保及林地恢复主体责任。
d）闭环4：后期管护责任闭环
正式移交前，建设单位持续承担植被抚育、水土流失巡查管护责任。修复区域若出现植被大面积退化、污染反弹，由原建设单位承担治理责任。
e）闭环5：长效环境风险管控
建设单位保留应急联络机制，若后期场地发现遗留污染物，须无条件承担治理处置责任。
（4）资金保障与主体责任
①建设单位为本项目林地生态修复第一责任主体，不得转嫁林地恢复、污染治理义务；
②场地拆除、污染排查、表土回用、植被种植、2年抚育监测资金纳入项目环保总投资，专款专用；按主管部门要求落实生态修复资金保障机制；
③主动接受益阳市生态环境局安化分局、林业主管部门、安化县自然资源局及属地乡镇全过程监督检查。




[bookmark: _Toc140047942][bookmark: _Hlk73614767][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	G1堆场扬尘
	颗粒物
	堆场全密闭+雾炮机喷雾抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值

	
	G2筒仓顶部呼吸孔粉尘
	颗粒物
	设备自带脉冲布袋收尘器处理
	

	
	G3输送储运粉尘
	颗粒物
	
	

	
	G4搅拌粉尘
	颗粒物
	
	

	
	G5装卸粉尘
	颗粒物
	地面硬化，作业期间雾炮机喷雾抑尘、控制卸料落差
	

	
	G6汽车运输扬尘
	颗粒物
	道路硬化+洒水抑尘+车顶篷布覆盖
	

	
	G6食堂油烟
	食堂油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）

	地表水环境
	W1生活污水
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP等
	依托租赁厂区北侧场地村民自建房的化粪池
	不外排，回用于周边农田综合消纳

	
	W2搅拌设备清洗废水
	pH、SS、COD、石油类
	三级沉淀池
	沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘

	
	W3地面冲洗废水
	pH、SS、COD
	
	

	
	W4槽罐清洗废水
	pH、SS、COD
	
	

	
	W5冲洗平台废水
	pH、SS、COD
	
	

	
	W6初期雨水
	pH、SS、COD
	
	

	声环境
	各类设备
	Leq[dB(A)]
	减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准

	固体
废物
	S1生活垃圾：经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；S2粉尘：统一收集后回用于混凝土生产线；S3检验废料：未加水硬化的检验废料，可作为原材料回用于生产线进行生产；无法再回用于混凝土生产，收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由建筑垃圾消纳场进行处置；S4沉淀池沉渣：统一收集后用作路基材料处理；S5废润滑油、S6含油废手套及抹布：收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	对于危废暂存间进行重点防渗，污水处理设施进行一般防渗，其余区域简单防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）加强日常检查与设备维护，杜绝废水、废气非正常排放； 
（2）作好设备运行情况管理台账记录，设立安全环保机构，专人负责。
（3）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。库房应密闭，应做好防雨、防风、防渗漏等措施，应设置渗出液收集设施。
（4）加强安全管理，制定突发环境事件应急预案，落实风险防范和应急处置措施。

	其他环境
管理要求
	建设项目竣工环境保护验收
为贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
排污许可
根据《排污许可管理办法》：第四条，实行排污许可重点管理、简化管理的排污单位具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。根据《固定污染源排污许可分类管理名录 (2019 年版）》，本项目属于二十五、非金属矿物制品业 30-石膏、水泥制品及类似制品制造 302-水泥制品制造3021，因此本项目为登记管理。建设单位应向国家排污许可系统提交《固定污染源排污登记表》，取得《固定污染源排污登记回执》。
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六、结论
	综上所述，四川宝鑫建设有限公司安化分公司临时预拌混凝土搅拌站建设项目符合相关规划要求，项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目 
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量③
	本项目
排放量④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.669t
	
	0.669t
	

	
	食堂油烟
	
	
	
	0.00297t
	
	0.00297t
	

	废水
	/
	
	
	
	/
	
	/
	

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	5.55t
	
	5.55t
	

	
	粉尘
	
	
	
	94.618t
	
	94.618t
	

	
	检验废料
	
	
	
	9.645t
	
	9.645t
	

	
	沉淀池沉渣
	
	
	
	0.846t
	
	0.846t
	

	危险废物
	废润滑油
	
	
	
	0.1t
	
	0.1t
	

	
	含油废手套及抹布
	
	
	
	0.1t
	
	0.1t
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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