关于安化县长塘镇东山冲溪等6处农村千人以上饮用水水源保护区划分方案的公示

根据《益阳市深入打好污染防治攻坚战2021年度工作方案、“夏季攻势”清单、考核办法》要求，需对我县供水1000人以上集中式饮用水水源地依法科学地设立饮用水水源保护区。我县已完成了安化县长塘镇东山冲溪等6处千人以上饮用水水源保护区划分技术报告和方案编制，据环境信息公开要求，现将饮用水水源保护区划分方案予以公示。

公示时间自2021年6月29日至7月7日，公示期间，如有疑问或意见建议，请与市生态环境局安化分局联系。

联系电话：0737-7226662。

电子邮箱：ahssthjg@sina.com。

地址：安化县东坪镇沿江路492号。

附件：安化县长塘镇东山冲溪等6处农村千人以上饮用水水源保护区划分方案汇总表。

 益阳市生态环境局安化分局

 2021年6月29日

**安化县农村千人以上集中式饮用水水源保护区划分方案汇总表**

| 序号 | 保护区名称 | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务城镇 | 规模 | 保护级别 | 保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域 | 陆域 |
| 1 | 安化县长塘镇东山冲溪饮用水水源保护区 | 益阳市 | 安化县 | 长塘镇 | 资水-沂溪河 | 河流型 | 合欣村供水工程 | 合欣村 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游33米之间的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿两岸纵深10米范围内的陆域。 |
| 二级 | 一级保护区水域上边界上溯670米，下边界下延67米溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿两岸纵深50米范围内的陆域（一级保护区陆域除外）。 |
| 2 | 安化县长塘镇长塘村枇杷冲山溪水、石马井饮用水水源保护区 | 益阳市 | 安化县 | 长塘镇 | 资水-洢水 | 河流型、地下水型 | 长塘村供水工程 | 长通村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，不超过道路迎心侧。 |
| 拦水坝至上游330米的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿两岸纵深10米范围内的陆域。 |
| 二级 | 一级保护区水域上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿两岸纵深50米范围内的陆域（一级保护区陆域除外）。 |
| 3 | 安化县梅城镇三里村三里水厂饮用水水源保护区 | 益阳市 | 安化县 | 梅城镇 | 资水-洢水 | 河流型 | 三里水厂 | 三里村 | 千人以上 | 一级 | 与梅城水厂明渠交界处至三里水厂末端。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围内的陆域，不超过道路迎水侧路肩。 |
| 二级 | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米范围内的陆域，不超过道路背水侧路肩和二广高速路（一级保护区陆域除外）。 |
| 4 | 安化县长塘镇岳峰村猪槽坑溪饮用水水源保护区 | 益阳市 | 安化县 | 长塘镇 | 资水-沂溪河 | 河流型 | 岳峰村供水工程 | 岳峰村 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游33米之间的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区水域上边界上溯670米，下边界下延67米的溪流水域 | 一、二级保护区水域边界沿两岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 5 | 安化县乐安镇青峰村地下水饮用水水源保护区 | 益阳市 | 安化县 | 乐安镇 | 资水-油溪 | 地下水 | 青峰村青峰供水工程 | 青峰村 | 千人以上 | 一级 | 取水口为中心，半径为30米的圆形区域。 |
| 6 | 安化县长塘镇通溪村瓦柳溪饮用水水源保护区 | 益阳市 | 安化县 | 长塘镇 | 资水-洢水 | 河流型 | 通溪村供水工程 | 通溪村 | 千人以上 | 一级 | 1#取水口上游88米至下游33米之间的溪流水域。2#取水口上游330米至下游33米之间的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米，不超过道路迎水侧路肩。 |
| 二级 | 一级保护区水域上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿两岸纵深50米范围内的陆域，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |